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关于《清远市清新区浸潭镇大罗山水厂取水口调整工程环境影响报告表》的批复

清远市清新区水利水电建设管理中心：
你单位报批的《清远市清新区浸潭镇大罗山水厂取水口调整工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关法律法规规定，经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK4]一、清远市清新区浸潭镇大罗山水厂取水口调整工程（以下简称“该项目”）位于清远市清新区浸潭镇境内，项目主要在龙须带水库下游黄洞水建设1座取水陂头和1座加压泵站，新建长约8.65km的DN600输水管道及附属设施，输水管道沿S383省道埋设至洞尾村，后沿田心水向南埋设至文心迳村，最终从文心迳村穿越田心水沿村道埋设至大罗山水厂。
二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：
（一）严格落实施工期废水污染防治及生态环境管理保护措施。涉水工程施工应选择枯水期，采用先进工艺和合理方式，尽量减少水体扰动。施工废水采取措施处理后回用，严禁外排入水体。施工期间加强临时堆场管理，防止水土流失，施工结束后按设计要求进行场地和植被恢复。
[bookmark: OLE_LINK1]（二）严格落实大气污染防治措施。施工扬尘通过设置围挡，并采取覆盖、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等减少影响，施工期扬尘执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
（三）严格落实噪声污染防治措施。优化项目平面布置，对使用的机械设备选用低噪声设备，并采取隔振、减振、消音等措施，确保施工期间噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，确保运营期边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集
和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。 
三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。  
五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。
六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。 
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