

关于《清新水泥替代燃料资源化综合利用技术改造项目环境影响报告表》的批复

广东清新水泥有限公司：
[bookmark: OLE_LINK1]你单位报批的《清新水泥替代燃料资源化综合利用技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关法律法规规定，经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK3]一、清新水泥替代燃料资源化综合利用技术改造项目（以下简称“该项目”）位于清远市清新区石潭镇联滘、中所村广东清新水泥有限公司厂内。本次技术改造的主要内容为：在不改变水泥熟料产能的情况下，企业在现有厂区内新建3座替代燃料堆棚，利用现有3条5000t/d新型干法水泥熟料生产线处置替代燃料12万吨/年，削减现有燃煤用量7.5267万吨/年。
二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：
（一）严格落实水污染防治措施。技改项目不新增生产废水及生活污水，厂区原有生产废水、初期雨水及生活污水等经处理后回用不外排。合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]（二）严格落实大气污染防治措施。项目窑尾有组织排放的氟化物、氨执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）表2大气污染物特别排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度应分别不高于10毫克/立方米、30毫克/立方米、50毫克/立方米，各类生产设备单位产品大气污染物排放量执行广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）“表2水泥工业大气污染物最高允许排放限值”。氯化氢、氟化氢、汞及其化合物（以Hg计），铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计），铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计），二噁英类执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中表1最高允许排放浓度限值要求，总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485—2013）第6.5条规定（不超过10毫克/立方米）。替代燃料堆棚上料颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）表2大气污染物特别排放限值。厂界无组织颗粒物、氨排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013，含2025年修改单）中表3标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建要求。
（三）严格落实噪声污染防治措施。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集
和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。
[bookmark: OLE_LINK4]（五）项目总量控制指标：项目技改后全厂不增加氮氧化物排放量，氮氧化物排放量控制在589.54吨/年内。
三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。  
五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。
六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。 
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