
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5]关于《清远凯轩科技有限公司扩建注塑生产线和PVC改性造粒生产线建设项目生态
环境影响报告表》的批复

清远凯轩科技有限公司：
[bookmark: OLE_LINK3]你单位报批的《清远凯轩科技有限公司扩建注塑生产线和PVC改性造粒生产线建设项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》及有关法律法规规定，经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK4]一、清远凯轩科技有限公司扩建注塑生产线和PVC改性造粒生产线建设项目（以下简称“该项目”）位于清远市清新区三坑镇清禅大道8号万洋众创城#5号厂房和#12号厂房1楼和4楼，项目通过新增注塑生产线及PVC改性造粒生产线，新增PVC改性粒料600吨/年及塑料箱包500吨/年。扩建后全厂年产塑料箱包产品1700吨/年、PVC改性粒料600吨/年。
二、根据报告表的评价结论和广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目应按报告表内容组织实施，建设和运营中还应重点做好以下工作：
[bookmark: OLE_LINK6]（一）严格落实水污染防治措施。项目生活污水预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及三坑镇污水处理厂进水指标较严者后排入三坑镇污水处理厂处理。
（二）严格落实大气污染防治措施。注塑、破碎及造粒工序有组织废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的“表1挥发性有机物排放限值”浓度限值较严者，颗粒物、氯化氢和氯乙烯执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。厂界颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）“表9企业边界大气污染物浓度限值”和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严值，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）“表9企业边界大气污染物浓度限值”，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准限值，氯化氢、氯乙烯执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
（三）严格落实噪声污染防治措施。确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集
和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。危险废物交由有资质的单位处理处置；一般工业固体废物应综合利用或妥善处理处置；生活垃圾经定点收集后统一交环卫部门处理。
[bookmark: OLE_LINK2]（五）项目总量控制指标：项目新增VOCs排放1.445吨/年。改扩建后全厂VOCs排放量控制在2.097吨/年。 
[bookmark: OLE_LINK7]三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的生态环境影响评价文件。
四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。你单位应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时办理排污许可手续。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。  
五、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。
六、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准、新规定执行。 
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