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[bookmark: _Toc31135]1 总则
[bookmark: _Toc13897]1.1 编制目的
2020年2月28日，清远市清新区人民政府办公室发布了《清远市清新区人民政府办公室印发〈清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地突发环境事件应急预案〉等9份应急预案的通知》（清新府办函〔2020〕62号）。根据《广东省生态环境厅关于规范集中式饮用水水源保护区名称管理工作的通知》，清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地名称变更为清远市滨江河三坑滩饮用水水源保护区。由于预案组织指挥体系人员变动较大，且固定源环境风险信息发生变化等因素，为提高清远市滨江河三坑滩饮用水水源保护区突发生态环境事件的预防、预警和应急处置能力，建立健全应急响应机制，最大限度地预防、减少和消除突发生态环境事件对饮用水水源地安全的威胁，保障公众饮水安全和身体健康，维护社会稳定，根据相关法律法规要求，对预案进行了修订。
[bookmark: _Toc137]1.2 编制依据
[bookmark: _Toc5114]1.2.1 法律法规和规章
（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026 年 8 月 15 日起施行）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年11月1日起施行）；
（3）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010修正）；
（4）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
（5）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；
（6）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
（7）《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第156号）；
（8）《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年修改）；
（9）《广东省水污染防治条例》（2021年9月29日起施行）；
（10）《广东省突发事件应急预案管理办法》（粤府办〔2008〕36号）；
（11）《广东省突发事件应对条例》（2026年1月1日起施行）。
[bookmark: _Toc27208]1.2.2 有关预案、标准规范和规范性文件
（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；
（2）《国家突发事件总体应急预案》（2025年第8号）；
（3）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；
（4）《广东省突发环境事件应急预案》（粤府函〔2022〕54号）；
（5）《清远市突发环境事件应急预案》（清府函〔2018〕327号）；
（6） 《清远市清新区突发事件总体应急预案》（清新府函〔2023〕9 号）；
（7） 《清远市清新区突发环境事件应急预案》（清新府办〔2025〕9号）；
（8） 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；
（9）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》（生态环境部公告 2018年第1号）；
（10）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；
（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；
（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；
（13）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；
（14）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办〔2014〕118号）；
（15）《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行））》（粤环办〔2020〕51号）；
（16）《危险化学品目录（2022调整版）》（2023年1月1日起实施）；
（17）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起实施）；
（18）《城市供水系统应急净水技术指导手册》（2009）。
（19）《广东省县级以上城市饮用水水源保护区名录》（2023年）
[bookmark: _Toc16366]1.2.3 其他资料
（1）《清远市清新区人民政府办公室印发〈清远市清新区滨江河三坑滩饮用水水源地突发环境事件应急预案〉等9份应急预案的通知》（清新府办函〔2020〕62号）；
   （2）清新区范围内水源地上游环境风险等级较大以上企业突发环境应急预案。
[bookmark: _Toc22011]1.3 适用范围
本预案适用于清远市滨江河三坑滩饮用水水源保护区地域范围内发生突发生态环境事件的控制和处置行为，除放射性事故外，均适用本预案的规定，地域范围与突发生态环境事件类型如下：
（1）地域范围：水源保护区、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域（最大不超过汇水区域的范围）。
（2）突发生态环境事件类型：
①固定源突发生态环境事件。可能发生突发生态环境事件的排放污染物企业事业单位，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等固定源，因自然灾害、生产安全事故、违法排污等原因，导致水源地风险物质直接或间接排入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。
②流动源突发生态环境事件。在公路或水路运输过程中，由于交通事故等原因，导致油品、化学品或其他有毒有害物质进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件。
③非点源突发生态环境事件。主要包括以下两种情形：一是暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田、果园或林园土壤，导致大量细菌、农药、化肥等随地表或地下径流进入水源保护区或其上游连接水体，造成水质污染的事件；二是闸坝调控等原因，导致坝前污水短期内集中排放造成水源保护区或其上游连接水体水质污染的事件。
④水华灾害事件。在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶解氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害的事件。
[bookmark: _Toc11463]1.4 事件分级
参考《广东省突发环境事件应急预案》《清远市突发环境事件应急预案》《清远市清新区突发环境事件应急预案》相关要求，结合事件的严重性和紧急程度，将水源地突发生态环境事件分为特别重大饮用水水源地突发生态环境事件（I级）、重大饮用水水源地突发生态环境事件（II级）、较大饮用水水源地突发生态环境事件（III级）和一般饮用水水源地突发生态环境事件（IV级），分别如下：
[bookmark: _Toc951]1.4.1 特别重大饮用水水源地突发生态环境事件（I级）
凡符合下列情形之一的，为特别重大饮用水水源地突发生态环境事件：
（1）因水源地环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
（2）因水源地环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
（3）因水源地环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
（4）因水源地环境污染造成区域生态功能丧失或区域国家重点保护物种灭绝的；
（5）因水源地环境污染造成清远市滨江河三坑滩饮用水水源地取水中断的。
[bookmark: _Toc14938]1.4.2 重大饮用水水源地突发生态环境事件（II级）
凡符合下列情况之一的，为重大饮用水水源地突发生态环境事件：
（1）因水源地环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
（2）因水源地环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
（3）因水源地环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
（4）因水源地环境污染造成区域生态功能部分丧失或区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的。
[bookmark: _Toc15308]1.4.3 较大饮用水水源地突发生态环境事件（III级）
凡符合下列情形之一的，为较大饮用水水源地突发生态环境事件：
（1）因水源地环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
（2）因水源地环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
（3）因水源地环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
（4）因水源地环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。
[bookmark: _Toc87]1.4.4 一般饮用水水源地突发生态环境事件（IV级）
凡符合下列情形之一的，为一般饮用水水源地突发生态环境事件：
（1）因水源地环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
（2）因水源地环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
（3）因水源地环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
（4）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发生态环境事件级别的。
上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
[bookmark: _Toc27964]1.5 预案衔接
在与政府和部门预案衔接方面，本预案主要根据《广东省突发环境事件应急预案》《清远市突发环境事件应急预案》《清远市清新区突发环境事件应急预案》等相关预案内容，在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发生态环境事件的应急组织指挥方式协调一致。
《清远市突发环境事件应急预案》适用于清远市较大突发环境事件的应急处置工作。《清远市清新区突发环境事件应急预案》适用于清新区行政区域一般突发生态环境事件的应急处置工作。若清新区发生一般突发生态环境事件时，首先启动《清远市清新区突发环境事件应急预案》，一旦污染物迁移到水源地地域范围，影响到水源地的水质安全且达到预警要求时，则应启动本预案。启动本预案后，由清新区人民政府成立的水源地应急指挥部开展应急处置工作，同时第一时间通知供水单位（清远市清新区太和供水有限公司、清新区迳口自来水厂），并通报应急监测信息。供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，根据实际情况启动供水单位突发生态环境事件应急预案。当发生的水源地突发生态环境事件影响到下游水体，造成跨县（市、区）界突发生态环境事件时，则由区政府上报市政府，由市政府组织开展应急处置工作，并启动《清远市突发环境事件应急预案》。
根据水源地突发生态环境事件的类型和情景，区应急管理局和区消防救援局（遇火灾、爆炸事故）、清远市清新区交通运输局（危险化学品道路及桥梁运输事故）、清远市公安局清新分局（遇火灾爆炸、道路及桥梁运输事故）、广东清连公路发展有限公司许广高速（危险化学品道路及桥梁运输事故）等相关部门应适时启动相关突发事件应急预案，协调、协助清新区政府完成水源地突发生态环境事件应急处置。

图1.6-1 预案体系图
[bookmark: _Toc30573]1.6 工作原则
（1）以人为本，预防为主。加强水源地的监测、监控、监督管理，构建水源地环境风险防范体系，将突发事件应对工作落实到日常管理，最大程度地保障公众供水安全。
（2）统一领导，部门协作。坚持应急指挥部统一领导，各部门密切配合，充分发挥专业优势，提高整体应急反应能力。
（3）平战结合，科学处置。做好应急物资和装备准备，加强培训演练，整合监测网络，鼓励一专多能，发挥应急救援力量的作用。
（4）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立部门联动机制，充分发挥企事业单位作用，形成统一指挥、功能齐全、运转高效的应急管理机制。
[bookmark: _Toc9451]1.7 水源地基本情况
清远市滨江河三坑滩饮用水水源保护区突发生态环境事件应急预案（2026年修订版）
清远市滨江河三坑滩饮用水水源地为市级河流型饮用水水源地，位于清新区太和镇。水域一级保护区范围为取水口上游1200m至下游100m河流正常水位线以下的全部水域，水质保护目标为II类。水域二级保护区范围为一级保护区上边界上溯2000m，下边界下溯200m河流正常水位线以下的全部水域，水质保护目标为III类。陆域一级保护区范围为相应一级保护区水域边界，左岸延伸至近水侧公路挡水墙墙顶，右岸延伸至高速公路近水侧路肩。陆域二级保护区范围为一级保护区陆域和二级保护区水域边界分别向两岸纵深至第一重山脊线。清远市滨江河三坑滩饮用水水源地为清远市清新区太和供水有限公司、清新区迳口自来水厂主要水源引水水源，年实际供水量7629.49万立方米，日生产能力约21万立方米，服务人口约35万人。
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[bookmark: _Toc15410]2 应急组织指挥体系
水源地突发生态环境事件应急组织指挥体系主要分为清新区饮用水水源地突发生态环境事件应急指挥部（以下简称“区应急指挥部”）、现场应急指挥部。其中区应急指挥部由《清新区生态环境保护工作联席会议制度》确定的联席会议成员组成，现场应急指挥部下设7个现场应急工作组。
[bookmark: _Toc19279]2.1 应急组织指挥机构
由清新区生态环境保护工作联席会议（以下简称“联席会议”）成立区应急指挥部，作为水源地突发生态环境事件指挥和协调机构，负责水源地突发生态环境事件的应急处置工作。由区委副书记、区长担任总指挥，由联系生态环境工作的区政府分管负责同志担任副总指挥。
成员单位包括：区委宣传部、区发展改革局、市公安局清新分局、区工业和信息化局、区民政局、区司法局、区财政局、市自然资源局清新分局、市生态环境局清新分局、区住房城乡建设局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、区文化广电旅游体育局、区卫生健康局、区应急管理局、区消防救援局、区市场监管局、区城市管理综合执法局、区林业局、区气象局、太和镇人民政府等单位。
区应急指挥部下设协调办公室，办公室设在市生态环境局清新分局，办公室主任由市生态环境局清新分局主要负责同志兼任。
区应急指挥部总指挥、副总指挥、区应急指挥部办公室和各成员单位、应急职责和通讯录详见附件1。
[bookmark: _Toc17041]2.2 区现场应急指挥部
当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时或事件发生后，区应急指挥部根据事件发展态势及应急响应的工作需要设立现场应急指挥部，负责现场指挥工作。根据《广东省突发事件现场指挥官工作规范（试行）》，区现场应急指挥部设现场指挥官1名，根据实际需要设现场副指挥官若干名，现场指挥官与现场副指挥官由区应急指挥部总指挥指定。区现场应急指挥部作为现场应急指挥机构，在区应急指挥部的领导下，全面负责指挥、组织和协调水源地突发生态环境事件应急响应工作。区现场应急指挥部成员，由区应急指挥部各成员单位有关人员组成。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从区现场应急指挥部的指挥。区现场应急指挥部的主要职责为：
（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关应急工作的方针、政策，认真落实上级有关环境应急工作指示和要求；
（2）研究判断事件性质及危害程度，制定现场应急救援方案并实施应急处置，控制、消除危害影响；
（3）向区应急指挥部报告现场应急响应和救援进展情况，为区应急指挥部决策提供实时信息和数据；
（4）向区应急指挥部提出现场应急结束的建议，经区应急指挥部同意后宣布现场应急结束。
（5）负责突发生态环境事件应急专业队伍的建设和管理，以及应急物资储备保障工作。
区应急指挥部下设协调办公室，办公室设在市生态环境局清新分局，办公室成员主要由各相关职能部门负责人及其联络人组成，其主要职责为：
（1）贯彻落实区环境应急专班的各项工作部署，收集汇总分析工作信息，及时上报重要信息；
（2）委托相关单位组织开展水源地区域突发生态环境事件隐患排查整改工作；
（3）从事水源地突发生态环境事件信息发布工作；
（4）建立和完善环境应急预警机制，组织修订水源地突发生态环境事件应急预案；
（5）组织水源地突发生态环境事件相关宣传教育、培训和演练；
区现场应急指挥部下设7个现场应急工作组，分别为现场处置组、专家咨询组、应急监测组、供水保障组、医学救援组、应急保障组、新闻宣传组。各现场应急工作组组长由区现场指挥部现场指挥官指定专人担任。
（1）现场处置组
由清远市生态环境局清新分局、清远市公安局清新分局、区交通运输局、清远市自然资源局清新分局、区水利局、区农业农村局、区应急管理局、区消防救援局、区城市管理和综合执法局、清新区太和镇人民政府、太和供水公司、清新区迳口自来水厂、广东清连公路发展有限公司（当突发生态环境事件发生于清连高速时）有关单位负责人组成，主要职责为：
①负责污染源排查；
②负责组织制定应急处置方案；
③负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。
（2）专家咨询组
根据《清远市清新区突发环境事件应急预案（2025年修订版）》，清远市清新区突发生态环境事件应急工作专班组织专家组。环境应急专家库由大专院校、科研机构、企业事业单位的环境、监测、化工、生态、水利水文、辐射、防化等专业领域专家组成，负责参与指导突发生态环境事件应急处置工作，为应急指挥决策提供技术支持。环境应急专家从清远市专家库中抽调，主要职责是：
①对事故风险源和事故原因进行分析和判断，对事件信息进行综合分析和研究，协助判别事件类型和等级；
②对水源地水质污染事件的危害范围、程度、发展态势做出估计；
③为污染源控制、水利工程调度、水质监测、卫生防疫、供水单位深度净化等应急处置方案的制定提供技术支持；
④参与突发生态环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。
（3）应急监测组
由清新区环境监测站、区水利局、区农业农村局、市自然资源局清新分局、区卫生健康局、区气象局等有关单位负责人组成，主要职责：
①负责制定应急监测方案；
②负责在饮用水源保护区边界和水厂取水口等敏感区域、污染带上游、下游采样监测；
③负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。
（4）供水保障组
由区水利局、市生态环境局清新分局、区城市管理和综合执法局、区卫生健康局、太和镇人民政府、自来水供水单位等相关单位负责人组成，主要职责：
①负责开展水源净化、备用水源以及污染物截留与处置等应急工程的建设工作；
②制订应急供水调度方案；
③按照应急处置方案的总体要求，做好应急供水调度，最大程度地减小事件对供水工程的影响。
（5）医学救援组
由区卫生健康局、区应急管理局、区市场监督管理局、太和镇人民政府等相关单位负责人组成，主要职责：
①组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导；
②提出保护公众健康的措施建议；
③禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发生态环境事件造成集体中毒等。
（6）应急保障组
由区发展和改革局、区工业和信息化局、区财政局、区应急管理局、区民政局、区住房和城乡建设局、清新供电局、太和镇人民政府等相关单位负责人组成，主要职责：
①负责指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；
②督促供水企业在应急期间采取各种应急处置措施，保证出厂水质达标，保障居民饮用水安全；
③负责统筹组织应对处置突发事件所需的应急装备、应急物资的保障工作。
（7）新闻宣传组
由区委宣传部、区文化广电旅游体育局、区司法局、市公安局清新分局、区融媒体中心（清新电视台）、太和镇人民政府等相关单位负责人组成，主要职责：
①主动、及时、准确、客观地向社会发布突发生态环境事件和应对工作信息；
②回应社会关切问题，澄清不实信息，正确引导社会舆论。
应急工作组组成及职责见附件2。

[bookmark: _Toc17581]3 应急响应
[bookmark: _Toc17824]3.1 响应启动
按照水源地突发生态环境事件的危害程度、范围及其引发的次生、衍生灾害类别，有关单位要按照职责及相关应急预案启动应急响应，响应级别分为I级、II级、III级、IV级四个等级，应急响应坚持属地为主的原则。
（1）IV级响应
初判饮用水水源地发生一般突发生态环境事件时，区应急指挥部办公室应立即组织专家分析研判，对突发生态环境事件影响及其发展趋势进行综合评估，将情况上报区政府，由区人民政府启动IV级应急响应，并及时上报市生态环境局。同时，区应急指挥部安排相应单位及人员前往现场，并成立区现场应急指挥部，由区现场应急指挥部组织部署各现场应急工作组参与应急响应，进行污染源排查、应急监测、现场处置、医疗救治、后勤保障等工作。
（2）I级、II级和III级响应
发生特别重大、重大、较大突发事件，清新区人民政府立即启动应急响应，清新区人民政府根据实际向清远市人民政府或市相关部门请求支援。
初判饮用水水源地发生特别重大、重大、较大突发水环境污染事件时，区应急指挥部办公室应立即上报区政府，由区政府上报市政府，由市政府及上级相关政府部门组织专家分析研判，对突发生态环境事件影响及其发展趋势进行综合评估，由上级部门启动相应级别的应急响应。区现场应急指挥部转为协助上级应急指挥机构开展先期处置工作。对发生重大及以上或研判可能造成重大人员伤亡的突发事件，区政府可越级向省政府报告。
水源地应急响应工作主要包括：信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容，应急响应流程图详见附件3，水源地应急响应措施见附件4和附件5，相关污染物处理处置技术见附件6、附件7。
[bookmark: _Toc12323]3.2 信息收集和研判
[bookmark: _Toc24312]3.2.1 信息来源
水源地信息来源包括但不限于以下途径： 
（1）清远市生态环境局清新分局、区水利局、区卫生健康局、太和供水公司等部门在水源地日常管理中，可通过滨江河流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。 
（2）清远市生态环境局清新分局可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过群众反映、网络等途径获取突发生态环境事件信息；公安交通部门可通过交通事故报警获取流动源事故信息；水利部门可通过对水源地藻密度变化情况的监测，获取水华事件信息。 
（3）通过本级人民政府不同部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发生态环境事件信息。
[bookmark: _Toc9226]3.2.2 信息收集
区应急指挥部有关成员单位等各相关部门要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析和风险评估工作。各相关部门按照各自职责收集和传递水源地突发生态环境事件信息，并及时将相关信息通报区应急指挥部办公室。区应急指挥部根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报区政府。
（1）清远市生态环境局清新分局、清新区水利局负责水源地突发生态环境事件信息的监控和传递工作。
（2）清远市公安局清新分局、清新区交通运输局负责交通事故引发水源地突发生态环境事件信息的监控和传递工作。
（3）清新区应急管理局、清远市自然资源局清新分局负责生产安全事故、自然灾害引发水源地突发生态环境事件信息的监控和传递工作。
（4）太和供水公司做好水源地取水口的日常巡查和监管，做好突发生态环境事件信息的监控和传递工作。
（5）任何部门、单位或公民一旦发现水源地污染事故或接到污染事故报告后，应当立即向生态环境部门反映。
[bookmark: _Toc18960]3.2.3 信息研判和会商
区应急指挥部办公室负责信息核实和研判工作，通过日常监管渠道首次发现风险源或水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息，应第一时间开展以下工作：
（1）核实信息的真实性；
（2）进一步收集信息，研判水质变化趋势；必要时，应根据预案情景和部门职责，及时通报有关部门共同开展信息收集工作；
（3）发现可能导致水源地突发生态环境事件的信息时，应及时将有关信息报告区应急指挥部。
接到信息报告的区应急指挥部应立即组织有关部门及应急专家进行会商，对收集到的信息进行筛选、评估、分析，研判水质变化趋势，提出应对方案和建议，研究决定是否发布预警信息或启动应急预案；若判断可能对水源地水质造成影响，应根据水源地突发生态环境事件类型选择有直接关系的部门和单位立即成立现场应急指挥部。
水源地突发生态环境事件现场调查表及现场勘查图见附件8、见附件9。
[bookmark: _Toc31358]3.3 预警
[bookmark: _Toc15142]3.3.1 预警分级
依据水源地突发生态环境事件即将造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，由低到高划分为严重、特别严重两个预警级别，并依次采用橙色和红色来加以表示。
当突发生态环境事件排放的污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但专家咨询组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且专家咨询组研判认为对水源地水质影响可能较大、可能影响取水时，为红色预警。预警级别由专家咨询组提出建议，区应急指挥部确定。
发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。
[bookmark: _Toc5897]3.3.2 预警启动条件
根据信息获取方式，综合考虑突发事件类型、发生地点、污染物质种类和数量等情况，橙色、红色预警的启动条件如下：
3.3.2.1 红色预警
下列情形均可作为红色预警启动条件。
（1）通过信息报告发现，在水源地一级、二级保护区内发生突发生态环境事件。
（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发生态环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。在水源保护区汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发生态环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。
（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域 8小时流程范围内发生固定源或流动源突发生态环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。
（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。
①在水源保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；
②在水源保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标（水源地水质监测项目）或其他有毒有害物质、生物综合毒性指标异常，且污染物浓度持续升高的；
③在水源保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标（水源地水质监测项目）或其他有毒有害物质、生物综合毒性指标异常的。
（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。
（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。
3.3.2.2 橙色预警
下列情形均可作为橙色预警启动条件。
（1）通过信息报告发现，在水源保护区内由于自然灾害引发水源地发生突发生态环境事件。
（2）通过信息报告发现，在水源保护区上游汇水区域内8小时流程范围外发生固定源或流动源突发生态环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离超过200米的陆域或水域。
（3）通过信息报告发现，在水源保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发生态环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度均不超标的。
（4）其他不属于红色预警的水源地突发生态环境事件，或经专家咨询组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时的突发生态环境事件等。
[bookmark: _Toc11962]3.3.3 发布预警和预警级别调整
[bookmark: _Toc516048686]3.3.3.1 预警发布流程
区应急指挥部办公室研判可能发生突发生态环境事件时，应当及时向区应急指挥部提出预警信息的发布建议，同时通报同级相关部门和单位。
（1）橙色预警由区应急指挥部发布。发布流程为：区应急指挥部办公室组织专家研判，初步判定为橙色预警启动条件时，由区应急指挥部办公室上报区应急指挥部，由区应急指挥部总指挥发布。
（2）红色预警由市相关指挥机构发布。发布流程为：区应急指挥部办公室组织专家研判，初步判定为红色预警启动条件时，由区应急指挥部办公室上报区应急指挥部，同时上报区政府与市生态环境局，由市生态环境局协调市相关指挥机构发布。
3.3.3.2 预警发布内容
预警信息发布内容主要包括事件类别、预警级别、可能影响的范围、警示事项、事态发展、应采取的措施和发布机关等。
3.3.3.3 预警发布渠道
预警信息发布可充分利用广播、电视、互联网、手机短信、微信、微博、警报器等手段和媒介，及时、准确地将预警信息传播给可能受影响的相关地区和人员。
橙色预警信息可选择通过以下途径发布：
（1）通过已建立的区环境应急工作网络，以文件传真等方式向相关部门和相关区政府发布预警信息。
（2）通过清新区政府或清远市生态环境局清新分局门户网站、微博、移动客户端等发布预警信息。
（3）提供应急预警的新闻稿，通过广播、电视、报纸和互联网等媒体发布预警信息。
（4）由清新区政府按照有关规定组织协调电信运营企业发送预警信息。
3.3.3.4 预警级别调整
预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果和专家预警建议，适时调整预警级别并再次发布。
[bookmark: _Toc5831]3.3.4 预警行动
预警信息发布后，区应急指挥部成员单位应视事件情况和可能产生的影响，采取以下预警行动。一般情况下，发布红色预警时，区应急指挥部的总指挥应当到达现场，组织开展应急响应工作。
预警行动包含但不仅限于以下内容：
（1）下达启动水源地应急预案的命令。
（2）通知区现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。
（3）启动工程预警调度体系，控制或关闭受污染的连接水体的涵闸、泵站，做好相关准备工作。
（4）通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备，发动群众储备饮用水。
（5）加强信息监控，核实突发生态环境事件污染来源、进入水体的污染物种类、总量和污染扩散范围等信息。
（6）开展应急监测或做好应急监测准备。
（7）做好事件信息上报和通报。
（8）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。
（9）在危险区域设置提示或警告标志。
（10）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。
（11）加强舆情监测、引导和应对工作。
[bookmark: _Toc32176]3.3.5 预警解除
当有事实证明不可能发生水源地突发生态环境事件或者判断危险已经解除的，由区应急指挥部宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。
[bookmark: _Toc9849]3.4 信息报告与通报
区应急指挥部办公室设立24小时应急值班室，随时接报水源地突发生态环境事件信息，及时做好下情上报，上情下达。
[bookmark: _Toc9092]3.4.1 信息报告程序
（1）发现已经造成或可能造成水源地污染的有关人员和责任单位，应按照有关规定立即向区应急指挥部及生态环境等部门报告。
（2）事发地镇政府在发现或得知水源地突发生态环境事件信息后，应立即进行核实，了解有关情况。经过核实后，第一时间向清远市生态环境局清新分局及区应急指挥部报告。
（3）上级人民政府主管部门先于下级人民政府主管部门获悉水源地突发生态环境事件信息的，可要求下级人民政府主管部门核实并报告相应信息。
（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期、或可能演化为重大、特别重大突发生态环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向区应急指挥部报告。
[bookmark: _Toc22113]3.4.2 信息报告时限
对初步认定为一般、较大、重大或者特别重大突发生态环境事件的，清远市生态环境局清新分局应在1小时内向区政府和市生态环境局报告，区政府应在接到报告后1小时内向市政府报告。在做好信息速报的同时，清远市生态环境局清新分局应当按照规定的时限要求，做好突发生态环境事件信息的续报和终报工作。
对初步认定为重大（II级）或者特别重大（I级）突发生态环境事件的，清远市生态环境局应当在两小时内向本级人民政府和广东省生态环境厅报告，同时上报中华人民共和国生态环境部。广东省生态环境厅接到报告后，应当进行核实并在一小时内报告中华人民共和国生态环境部。
水源地突发生态环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。
[bookmark: _Toc20291]3.4.3 信息通报程序
对经核实的水源地突发生态环境事件，接报的有关部门应向清新区政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括清远市生态环境局清新分局、区应急管理局、区水利局、供水单位（太和供水公司等）、区卫生健康局等部门；根据水源地突发生态环境事件的类型和情景，还应通报区应急管理局（遇火灾爆炸事故）、区交通运输局（危险化学品道路及桥梁运输事故）、市公安局清新分局（遇火灾爆炸、道路及桥梁运输事故）等部门。其他部门接到相关报告的，应及时通报清远市生态环境局清新分局。清远市生态环境局清新分局应通过互联网信息监测、环境污染举报热线等多种渠道，加强对突发生态环境事件信息的收集，及时掌握突发生态环境事件发生情况。
水源地突发生态环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，区政府及清远市生态环境局清新分局、区水利局等相关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及生态环境、水利等部门。
[bookmark: _Toc16866]3.4.4 信息报告和通报内容
按照不同的时间节点，水源地突发生态环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发生态环境事件后的首次报告；续报是查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告是突发生态环境事件处理完毕后的报告。
（1）初报应报告水源地突发生态环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。
（2）续报应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。在事件现场处置完毕前，续报工作实行日报制。太和镇人民政府和市生态环境局清新分局应每日向区应急指挥部报送处置进展情况，并可视情况随时续报。
（3）处理结果报告应在初报、续报的基础上，报告突发生态环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。处理结果报告至少包括事件基本情况，处理事件的措施、过程和结果，事件造成的危害、损失和社会影响，处理后的遗留问题，肇事者责任追究情况五个部分。
突发生态环境事件信息应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，初报可通过传真、手机短信、电话方式报送，通过手机短信或电话等形式报送的，应当及时补充书面报告。书面报告应说明突发生态环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。
水源地突发生态环境事件信息报送内容见附件10。
[bookmark: _Toc23842]3.5 事态研判
发布预警后，区现场应急指挥部迅速组建参加现场应急工作组，跟踪开展事态研判。专家咨询组及现场应急工作组应根据事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况，判定污染程度、危害范围、事件等级，提出相应的对策和意见；指导现场应急工作组进行应急处置；对突发生态环境事件的危害范围、发展趋势做出科学预测。
事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。
初判发生较大、重大或者特别重大水源地突发生态环境事件后，由省、市环境应急指挥部负责应对工作。区应急指挥部主要开展以下工作：开展先期处置工作，并配合省、市环境应急指挥部开展应急处置工作。
发生一般水源地突发生态环境事件的，由区应急指挥部负责应对工作，必要时可请求市应急指挥部指导、协助应对。
[bookmark: _Toc20791]3.6 应急监测
发布预警后，应急监测组负责组织实施水源地应急监测工作。水源地突发生态环境事件发生时，根据事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围分级启动应急监测工作，查明污染物种类、污染程度、范围以及污染发展趋势，提出处理建议，为应急处置提供决策依据。
[bookmark: _Toc1511]3.6.1 应急监测启动与分级响应
3.6.1.1 污染态势初步判别
 根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021），污染态势初步判别是突发生态环境事件应急监测的第一阶段，突发环境事件发生后，确定污染物种类、监测项目及大致污染范围和污染程度的过程。在通过现场信息收集和快速监测，在最短时间内初步判断污染物种类、浓度、可能影响范围，为后续监测方案的制定提供依据。
3.6.1.2 跟踪监测
跟踪监测为突发生态环境事件应急监测的第二阶段，指污染态势初步判别阶段后至应急响应终止前，开展的确定污染物浓度、污染范围及其动态变化的环境监测活动。根据污染态势初步判别等资料确定的应急监测方案进行采样、送样、检测等一系列工作。
3.6.1.3 应急监测响应单位
当发生或可能发生水源地污染时，应急监测立即启动，并根据事件级别配置监测资源：
（1） 一般事件以区环境监测站为主体，开展特征污染物及常规指标加密监测；
（2） 较大事件以驻市站为主体，区环境监测站配合，开展特征污染物及常规指标加密监测；
（3） 重大事件由省级生态环境监测机构牵头，市区监测主力实施监测；
（4） 特大事件由国家监测力量和专家团队，联合地方协同监测。对环境监测站不具备监测能力的污染物，调动社会环境监测机构参与应急监测。
事件处置初期，应急监测组应按照区现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位（断面）、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向区现场应急指挥部报告监测结果。
事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。
事件处置末期，应按照区现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向区现场应急指挥部提交应急监测总结报告。
[bookmark: _Toc19899]3.6.2 制定应急监测方案
3.6.2.1 初步应急监测方案
应急监测组到达现场后，根据现场情况在最短的时间内开展现场调查和踏勘，利用快速测试工具初步确定污染物情况，及时将现场情况上报应急监测领导小组，应急监测领导小组依据本预案要求及有关专家意见，提出初步的应急监测方案，确认监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、现场质控要求等。
对具备现场快速检测能力的项目应采用便携式监测仪器设备，快速进行定性和半定量监测，初步确定事故现场排放污染物的类型、浓度水平并在第一时间快速上报。对不具备现场快速检测能力的项目，及时送到监测站实验室分析。
专家咨询组为应急监测方案的制定提供技术支持，当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成分，再进行污染源排查和先期处置。
3.6.2.2 应急监测方案确定
根据初步应急监测方案执行结果，应急监测组需根据事故信息（如危化品泄漏、企业排污、油品泄漏等）迅速制定应急监测方案，应急监测方案应包括事件概况、监测内容、布点原则、采样频次、监测方法、执行标准、数据报送、责任分工、质量控制与保证、注意事项、方案启动时间、监测点位示意图等。
3.6.2.3 应急监测方案重点
根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021），应急监测方案重点内容如下：
（1）特征污染物的甄别
①已知污染物
（a）可以立即根据污染物的特点，确定监测项目，同时应考虑污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒物质。
（b）对固定源引发的突发生态环境事件，通过对引发突发生态环境事件固定源单位的有关人员（如管理、技术人员等）的调查询问，查阅环评报告、竣工验收监测报告、突发生态环境事件应急预案以及对突发生态环境事件单位所用设备、原辅材料、产品、危险废物等调查，同时采集有代表性的污染源样品，确认主要污染物和监测项目。
（c）对流动源引发的突发生态环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问及运送危险化学品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号（或船号）等信息，调查运输危险化学品（危险废物）的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集代表性的污染源样品，确认主要污染物和监测项目。
②未知污染物
（a）通过污染事故现场的一些特征、如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目。如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目。
（b）通过事故现场周围可能产生污染的排放源的生产、环保、安全记录，初步确定主要污染物和监测项目。
（c）利用水质自动站和污染源在线监测系统等现有仪器设备，确定主要污染物和监测项目。
（d）通过现场采样分析，包括采集有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目。
（e）通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后确定主要污染物和监测项目。
（f）通过专家咨询，锁定监测项目。
（2） 监测点位布设
应急监测定量和定污染范围阶段、监控污染状况阶段应根据污染事故的特点，由污染物的扩散速度和时间、污染发生地的水文、气象和地域特征、污染物特性，经模拟计算预测污染物可能的扩散范围，在此范围内科学的布设相应数量的监测点位，以便反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和检测频次。
①对照断面：在事故点上游不受影响区域布设不少于1个断面，用于掌握污染前的背景水质状况，应优先选择日常监测断面以保证数据可比性。
②控制断面：
（a）污染源下游附近：用于确定污染源强及初始浓度。
（b）水源地入口/取水口上游：在取水口上游设置预警断面（如5公里、10公里处），作为启用应急工程措施（如启动活性炭投加、停止取水）的关键触发点位。
（c）敏感区域：饮用水源保护区边界和水厂取水口。
③削减断面：在污染带下游，用于追踪污染物降解及浓度变化，直至水质恢复正常。
（3）监测项目与频次
①监测指标
（a）必测项目：pH、溶解氧、电导率、浊度、水温等。
（b）特征项目：根据甄别出的特征污染物确定（如苯系物、重金属、挥发酚、石油类等）。
（c）非常规项目：如发生水华，需增加叶绿素a、藻密度、微囊藻毒素等指标。
②监测频次
事故发生初期，可根据现场的水文、气象条件，适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可逐步减少采样频次，力求以最低的采样频次，取得最有代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，又切实可行。
（a）应急初期：加密监测，根据水文条件，一般每1-2小时或2-4小时采样一次，实时追踪污染团。
（b）应急中期：污染团通过取水口或得到控制后，可降低频次（如每4-8小时一次），持续关注水质恢复情况。
（c）应急后期：每天1-2次，直至连续两次监测结果均达到地表水环境质量标准限值。
（4）跟踪监测
跟踪监测是应急监测的第二阶段，核心任务是在初步确定污染物后，持续追踪其浓度变化与污染带移动，抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控，为应急处置决策和评估效果提供实时数据支撑，主要工作内容如下：
①动态调整监测方案：根据事态发展（如应急处置效果），适时调整监测点位、断面和监测频次。在污染物可能抵达取水口的关键时段加密监测，处置见效后可适当放宽。
②精准布点与加密监测：以事件发生地为中心，结合水文条件，在污染扩散方向及取水口密集布点。不同污染源类型有不同侧重点：
（a）固定源事件：对排污口附近水域、下游水源地进行加密跟踪监测。
（b）流动源/非点源事件：对事发区域下游水域、下游水源地进行加密跟踪监测。
（c）水华灾害：对取水口不同水层进行加密跟踪监测。
③锁定与扩展监测项目：重点监测已确定的主要污染物及其浓度变化，同时关注其可能产生的化学反应或衍生的其他有毒有害物质，必要时同步监测。
④快速报告与数据应用：监测结果需在第一时间通过电话、快报、简报等形式报告给现场应急指挥部，作为研判处置效果、调整处置方案、决定是否启用备用水源的科学依据。
应急监测指标、频次、点位参考附件12。
3.6.2.4 现场采样
（1）严格执行《水质 采样技术指导》（HJ 494）等技术规范要求进行采样，做好安全防护，并至少两人同行。必要时，可根据事故现场具体情况制定更详细的采样方案。
（2）应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。
（3）采样方法及采样量的确定。应急通常采集瞬时样品，采样量根据分析项目及分析方法确定，采样量还应满足留样要求。
（4）污染事故发生后，应先采集污染源样品，注意采集污染源的代表性。
（5）现场采集的样品，要做唯一性标识，采样人员应在现场填写采样原始记录表，内容全面，保证可溯源。
（6）采样的质量保证。采样人员必须经过培训持证上岗，能切实掌握环境污染事故采样布点技术，熟知采样器具的使用和样品采集（富集）、固定、保存、运输条件。采样仪器应急在校准周期内使用，进行日常的维护、保养，确保仪器设备始终保持良好的技术状态，仪器离开实验室前应进行必要的检查。
3.6.2.5 监测方法
（1）污染物定性阶段为迅速查明突发事件污染物的种类、污染程度，应充分利用现场快速监测方法。优先选择检测试纸、水质检测管、便携式监测仪器等现场快速应急检测仪器设备，以及现有的水质自动监测站和污染源在线监测系统等。必要时，送实验室用不同的分析方法对现场监测结果加以确认、鉴别。
（2）定量和定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。
（3）监控污染状况阶段，应尽可能采用现场采样-室内标准方法分析的形式，以对污染进行全面、科学的评价。
3.6.2.6 应急监测质量保证
（1） 应急监测人员应按照行政主管部门要求持证上岗，依据有关技术标准及管理规定进行环境监测工作。
（2） 应急监测人员严格按仪器操作规程和《环境监测技术规范》、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》等要求，实施监测分析，并对各自的测定结果负责，实验分析方法采用国家标准方法或国家推荐方法，现场分析方法采用《广东省环境污染事故应急监测行动方案》附件中确定的环境污染事故现场应急监测方法。
（3） 应急监测仪器应在校准周期内使用，并进行日常的维护、保养，确保仪器设备始终保持良好的技术状态，仪器使用前、离开实验室前应进行必要的检查。
（4） 实验室用水要符合分析方法要求，试剂和实验辅助材料要按要求做好验收，验收合格后方可使用；实验室采购服务应选择合格的供应商。
（5） 实验室环境条件应满足分析方法要求，并做好相关记录。
（6） 样品采集人员根据监测计划按国家标准规定的方法对污染物进行取样， 对取好的样品妥善保存立即送回实验室进行定量分析。分析人员将所需的试剂准备好，对所需设备进行仔细的检查，需要预热的仪器和设备应预热准备。待样品送到立即进行样品分析，为了保证样品分析结果的可信性，在分析全程空白和空白样基础上，对样品进行加密，同时做质控样，在可能的情况下多做一些平行样和加标回收。并按要求认真填写采样单、分析测试原始记录和报表。
3.6.2.7 数据报告与信息发布
应按照有关监测技术规范进行数据处理，监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式第一时间报告现场应急指挥部。
（1）速报：应急监测速报总体上分为监测结果统计表和监测点位示意图两部分内容，应急监测初步结果形成后，应在30分钟内上报应急指挥部。
（2）续报：应急期间，实行定期报告制度，报送《应急监测快报》，内容包括污染带位置、移动速度、浓度变化、超标倍数等关键信息。
（3）会商研判：监测数据应及时与水文、气象、生态环境等部门共享，召开联合会商会议，共同研判污染发展趋势。
（4）对外发布：需向社会公众发布的饮用水水质信息，必须经应急指挥部审核同意，由新闻宣传组统筹发布，确保信息准确、权威。
3.6.2.8 应急监测终止与后期评估
（1）终止条件
①污染源已得到有效控制，无新增污染物排入。
②最近一次应急监测方案中，全部监测点位特征污染物的 48 h 连续监测结果均达到饮用水水源水质要求。
③经专家咨询组评估，突发生态环境事件条件已消除。
（2）后期评估
①编制《应急监测总结报告》，分析污染成因、监测布点的合理性、数据准确性。
②评估应急监测过程中暴露的问题，提出修改方案、优化监测网络及能力建设的建议。
[bookmark: _Toc14978]3.7 污染源排查与处置
污染源排查与处置工作主要由现场处置组负责。
[bookmark: _Toc1432]3.7.1 明确排查对象
当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，现场处置组应根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。
针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：
（1）有机类污染：重点排查生活污水处理设施、工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。
（2）营养盐类污染：重点排查生活污水处理设施、工业企业、畜禽养殖场（户）、水产养殖企业（户）、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。
（3）细菌类污染：重点排查生活污水处理设施、畜禽养殖场（户）、水产养殖企业（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。
（4）农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。
（5）石油类污染：重点排查运输车辆、加工和存贮的工业企业，调查上述企业和单位的异常情况。
（6）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危化品运输车辆及先导和华澳等涉重金属企业。
[bookmark: _Toc5509]3.7.2 切断污染源
现场处置组负责对水源地应急预案适用地域范围内的污染源实施切断；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发生态环境事件应急预案要求进行处置。处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不仅限于以下内容：
（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发生态环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。
（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝拦截、油毡吸附、围油栏等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。
（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。
（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。
[bookmark: _Toc25053]3.8 应急处置
应急处置工作主要由现场处置组负责。
[bookmark: _Toc22887]3.8.1 制定现场处置方案
现场处置要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患，依靠科技和专家力量，尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、蔓延范围，把水源地突发生态环境事件危害降低到最低程度。
（1）现场处置组及应急监测组迅速赶赴现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，判明事件的性质和危害程度。
（2）现场处置组采取一切控制措施如切断泄漏源、关闭闸门、设置围堰、打捞污染物、调水引流、人工增雨、水体增氧等减小或消除污染物污染的范围、程度。
（3）当确定水源地受污染时，供水保障组适时启动供水应急预案，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。保障出厂自来水水质达标，必要时采取联网供水、限水、停水、减压供水、改路供水等特殊处理措施，启用应急备用水源地，使用地下水应急供水、供应纯净水等措施保证饮用水安全。
（4）当水源保护区水污染危及人群健康时，医学救援组加强疾病预防控制工作，对因饮用水源污染可能导致的疾病、疫情进行应急处置。
（5）应急保障组保证应急物资和经费及时到位。根据突发事件应急处置需要，协调区、镇政府及时调集应急物资和筹集应急经费。
（6）新闻宣传组应把握全区的舆论导向，指导各新闻单位做好相关报道工作。
现场处置方案包括但不仅限于以下内容：应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。根据污染特征，水源地突发生态环境事件的污染处置措施如下：
（1）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据专家咨询组等意见，制定综合处置方案，经区现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，或利用上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。区现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。
（2）应急工程设施拦截污染水体。在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。
[bookmark: _Toc10822]3.8.2 供水安全保障
供水安全保障工作由供水保障组负责。
供水保障组应明确与供水单位（太和供水公司等二家对应供水单位）通报联络的工作人员姓名、职务和联系电话，掌握供水单位的应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间、备用水源启动时间等。建立向供水单位通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知供水单位。
供水保障组应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。无备用水源应使用应急供水车等设施保障居民用水。
[bookmark: _Toc27047]3.9 物资调集及应急设施启用
物资调集及应急设施启用工作主要由应急保障组负责。应急保障组应明确负责物资调集的工作人员姓名、职务和联系电话。根据应急物资调查结果，列明应急物资、装备和设施清单，以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，还应明确应急物资、装备、设施的定期检查和维护要求。应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容：
（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。
（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。
（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。
（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。
（5）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦截坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。
[bookmark: _Toc19512]3.10 医学救援
医学救援工作由医学救援组负责。主要为：
（1）迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。
（2）指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作。
（3）因饮用污染水源导致的区域群发性不适或中毒，可通过新闻、媒体、电信和互联网等提出保护公众健康的措施建议，并加强受影响区域的医疗资源和力量，做好受影响人员的心理援助。
[bookmark: _Toc24148]3.11 舆情监测与信息发布
舆情监测与信息发布工作主要由新闻宣传组负责。在水源地突发生态环境事件发生后，新闻宣传组应第一时间借助电视、广播、报纸、互联网、微信、公众告知等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读；加强相关舆情监测，回应社会关切，澄清不实信息，做好舆论引导工作；并针对舆情及时发布事件原因、污染程度、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。
[bookmark: _Toc26313]3.12 响应终止
当符合下列情形之一的，报经区应急指挥部同意后，由区应急指挥部办公室通过电视、广播、报纸、互联网、微信等渠道向受影响的区域或群众发布应急响应终止：
（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。
（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。
（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据专家咨询组建议可恢复正常取水时。

[bookmark: _Toc3200]4 后期工作
[bookmark: _Toc11205]4.1 后期防控
水源地突发生态环境事件应急响应终止后，区应急指挥部应组织应急监测队伍进行后期污染监测；组织专家制定后期污染治理方案，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发生态环境事件；事件处理过程中产生的二次污染物应采取措施妥善、合法处置。事故处置过程中产生的废水污染物收集后由清远市生态环境局清新分局委托有处理能力的单位处理达标后排放，事故处置过程产生的固废污染物需妥善安全暂存，委托有能力处置单位妥善处置，若为危险废物须交由有资质单位安全处置；在事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。
[bookmark: _Toc29611]4.2 事件调查
水源地突发生态环境事件发生后，根据《突发环境事件调查处理办法》等有关规定，由清远市生态环境局清新分局牵头，各有关部门配合，组织开展事件调查，通过对监测数据进行污染源分析、明察暗访等方式查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。
[bookmark: _Toc26121]4.3 损害评估
事件发生后，清远市生态环境局清新分局应及时委托生态环境损害鉴定评估机构组织开展生态环境损害鉴定评估，并将评估结果向社会公布。评估结论作为事件调查处理、损害赔偿、环境修复和生态恢复重建的依据。
生态环境损害鉴定评估机构应当在突发生态环境事件发生后即开展污染损害评估前期工作，并在应急处置工作结束后及时制订评估工作方案，具体实施污染损害评估，对事件造成的生态环境损害费用进行量化，评估其损害数额，作为肇事者承担责任的依据。生态环境损害费用包括清除污染的费用、生态环境修复费用、生态环境修复期间服务功能的损失、生态环境功能永久性损害造成的损失以及生态环境损害赔偿调查、鉴定评估等其他合理费用。
[bookmark: _Toc16172]4.4 善后处理
善后处置工作主要由区政府负责、事发地镇政府和有关部门配合，内容包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等具体工作方案。
环境应急工作结束后，清远市生态环境局清新分局应继续跟踪监测污染物的变化情况，直至稳定恢复。区卫生健康局要做好灾害事故现场的消毒与疫情的监控工作。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序归还，对一次性或损坏的应急用品给予补偿。
区应急指挥部应组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对受污染的生态环境进行恢复的建议、计划；协调处理污染赔偿和其他事项。如果环境污染造成了人员伤害，应当依据国家相关规定制定救助、补偿、治疗、抚恤、安置等善后工作方案并实施，对污染区域采取必要的疾病预防措施。

[bookmark: _Toc14267]5 应急保障
应急保障部分，应包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、应急资源保障、经费保障及其他保障等内容。
[bookmark: _Toc17430]5.1 通讯与信息保障
区应急指挥部与各成员单位应建立和完善通讯联络系统，各单位要配备必要的有线、无线通讯器材并保证运行状况良好，手机务必保持24小时畅通。区应急指挥部各成员单位应将应急队伍联系人、联系电话报区应急指挥部办公室备案，区应急指挥部办公室汇总后下发水源地突发生态环境事件应急处置专用通讯录。区应急指挥部办公室负责应急处置专用通信录的动态更新工作。
区应急指挥部办公室加强环境应急值守，确保报警电话畅通，并确保24小时有人值守。
新闻宣传组负责对外发布事件信息及应急处置进展情况。区应急指挥部负责提供准确、权威的信息，区委宣传部组织统一发布，确保信息准确、及时传递，正确引导社会舆论。事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、政府应对措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。
[bookmark: _Toc30492]5.2 应急队伍保障
区应急指挥部成员单位应建立多层次的应急保障队伍，进一步加强公安消防等队伍处置突发生态环境事件的能力，同时依托生态环境专业处置企业等社会化力量，建立社会化的环境应急救援队伍，加强应急队伍培训和演练。各成员单位应制订年度培训、演练计划，并认真组织实施；区应急指挥部组织开展应急演练，发现不足及时改进，不断提高各部门协同作战能力。
应急队伍培训，由清新区人民政府根据应急队伍知识技能掌握程度自定，至少每年一次，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。
[bookmark: _Toc26425]5.3 应急资源保障
区应急指挥部各成员单位根据职责分工，组织做好环境应急物资紧急生产、储备调用、紧急配送工作并做好本单位应急物资的更新及养护，保障应急处置和后续环境恢复需要。应根据事件和演练经验，持续改进药剂、物资、装备的规范存放，提高应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。
清远市生态环境局清新分局做好环境应急物资储备库物资储备、更新、调度和紧急配送等信息动态管理工作。区应急指挥部各成员单位要制定环境应急物资储备计划，强化环境应急物资储备，鼓励通过政府补贴、第三方服务等方式，建立符合实际的应急物资储备体系，提高突发生态环境事件救援能力。
清新区人民政府应结合水源地环境风险特点，加强对当地环境应急物资生产、储存、更新、补充和紧急配送等信息的动态管理。加强对危险化学品、重金属、石油类的分析检测系统的建设，加强包括清污、除油、解毒、防酸碱、防腐蚀等试剂材料、快速检验检测设备、隔离及卫生防护用品等的储备。
各应急物资储备库应制定相关管理制度，包括定期对仓库管理员进行教育培训；做好应急物资的入库质量把控、物资验收、登记建档等工作，建档内容包括：品名、规格型号、数量、入库日期、失效日期等。应急物资储备库管理单位应定期对储备库进行全面检查，发现损坏、失效现象时及时更新或维修；发现有欠缺的应急物资，应及时补充添置。清新区相关政府部门及公司环境应急物资与装备信息详见附件13。
[bookmark: _Toc1798]5.4 经费保障
应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）由清远市生态环境局清新分局提出，经区财政局审核后，按规定程序列入年度财政预算。应急处置工作中需财政负担的经费，按照现行事权、财权划分原则，实行分级负担。应急处置结束后，据实核销应急处置费用。区财政和审计部门要对应急保障资金的使用和效果进行监管和评估，确保专款专用。
区财政局根据突发生态环境事件应急需要，明确应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）来源，通过动用预备费或调剂部门项目资金等方式保障应急经费。
[bookmark: _Toc29734]5.5 医疗卫生保障
区卫生健康局负责完善应急救援机制，储备医疗救治、检测检验等卫生应急物资。主要负责对供水单位的卫生监督；对发生突发生态环境事件造成的人员伤亡及时组织医疗急救。
[bookmark: _Toc12381]5.6 物资、设备设施运输保障
区交通运输局根据应急指挥部的指令，负责保证应急处置状态下应急处置物资和设备设施的运输保障，应急交通工具优先安排、优先调度。区应急管理局根据区应急指挥部的指令，负责协助清理现场。
[bookmark: _Toc30053]5.7 治安和人员安全保障
发生突发生态环境事件时，清远市公安局清新分局根据区现场应急指挥部指令，依据相关规定实施治安维护工作，及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，采取有力措施防止不法人员趁乱抢劫、盗窃或哄抢财物，依法打击破坏社会秩序的行为，维护社会稳定。
区应急管理局根据区现场应急指挥部的指令，组织协调受灾群众的安置和救助工作，并指导相关部门向群众分发救灾物资。现场处置人员应根据事件特征，配置相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急处置程序。

[bookmark: _Toc27637]6 附则
[bookmark: _Toc24378]6.1 名词术语
（1）集中式地表水饮用水水源地
指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。
（2）饮用水水源保护区
指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。
（3）地表水饮用水水源地风险物质
指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。
（4）危险化学品
指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
（5）饮用水水源地突发生态环境事件
指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。
（6）水质超标
指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。
《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据专家咨询组意见确定。
（7）应急处置
指对即将发生或正在发生或已经发生的突发生态环境事件所采取的一系列的应急响应措施。
（8）泄漏处理
泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。
（9）应急监测
环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。
（10）依据《生态环境法典》，本文件所称突发生态环境事件，对应 HJ 941‑2018 中的突发环境事件”。
[bookmark: _Toc18622]6.2 预案发布与解释
本预案由区应急指挥部办公室负责解释。
[bookmark: _Toc10665]6.3 预案演练
[bookmark: _Toc14387]6.3.1 桌面推演
区应急指挥部应定期举行水源地典型突发生态环境事件的应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。饮用水水源突发污染事件桌面推演，主要演练内容如下：
（1）突发事件接报、信息核实、初步研判、风险等级判定流程；
（2）应急预警启动、内部信息通报、部门指令下达工作；
（3）应急初期、中期、后期阶段划分判定，以及对应应急监测频次、监测指标切换应用；
（4）上游污染源排查、源头封堵、截污控污措施推演；
（5）污染带迁移风险研判、水源地取水风险评估；
（6）各成员单位职责分工、协同会商、联动处置流程；
（7）事件分级上报、续报、终报流程及台账资料规范整理。
[bookmark: _Toc7075]6.3.2 跨界演练内容
（1）跨界污染预警信息接收、核实、跨区域联防联控通报对接；
（2）快速集结、应急队伍到位、应急物资现场调取与布设；
（3）跨界断面、保护区断面、取水口断面三级应急监测布设，落实分阶段监测频次、指标监测、采样留样；
（4）污染带跟踪、水质数据动态分析、污染态势研判；
（5）现场实施围截、吸附、控污、稳水等应急处置措施；
（6）供水企业原水风险管控、净水工艺强化、备用水源切换实操；
（7）应急响应升级、降级、终止条件研判及现场闭环处置；
（8）演练复盘、问题梳理、隐患整改及预案优化。
[bookmark: _Toc7007]6.3.3 常态化抽查演练内容（汛期、节假日专项）
全年结合汛期、重大节假日开展不定时突击抽查演练，主要内容：
（1）值班值守、快速响应、人员集结到位情况抽查；
（2）应急物资快速调取、设备启用、现场快速布防；
（3）现场快速监测、水质初筛、污染快速识别能力；
（4）突发事件快速上报、现场警戒、初期处置能力核验。
[bookmark: _Toc22647]6.3.4 演练目的
（1）使参加应急响应的各部门熟悉、掌握各自在应急响应行动中的职责，加强各部门之间的协同能力。
（2）保证应急响应各有关环节快速、协调、有效地运作。
（3）考核各级应急响应人员对所学理论与操作技能熟练掌握的程度。
（4）及时发现应急响应计划和应急响应系统存在的问题与不足之处，以便予以改进和完善。
（5）演练记录和评价。区应急指挥部办公室应对演练情况予以记录，并妥善保存备查。
[bookmark: _Toc31992]6.4 预案修订
本预案每三年进行一次评估，必要时进行修订。当环境应急管理的政策法规发生重大变化或成员单位职责、应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在问题和出现新的情况，根据情况对本预案进行修改。
本预案由区应急指挥部办公室负责管理、修订、完善。
[bookmark: _Toc2565]6.5 预案实施日期
本预案自印发之日起实施。
[bookmark: _Toc23950550]
[bookmark: _Toc2399][bookmark: _Toc523223379][bookmark: _Toc523153566][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc529453291][bookmark: _Toc529453137][bookmark: _Toc527026595][bookmark: _Toc528234273][bookmark: _Toc2925][bookmark: _Toc522893262][bookmark: _Toc523219331][bookmark: _Toc523219620][bookmark: _Toc523220135][bookmark: _Toc523223919]附件1 水源地应急指挥机构成员主要单位职责
	应急指挥机构组成
	日常职责
	应急职责

	总指挥
	由区委副书记、区长担任
	（1）贯彻执行国家、地方人民政府及有关部门关于水源地突发生态环境事件的各项要求；
（2）组织编制、修订和批准水源地突发生态环境事件应急预案；
（3）指导加强水源地突发生态环境事件应急管理体系建设；
（4）协调保障水源地突发生态环境事件应急管理工作经费。
	（1）发生水源地突发生态环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；
（2）贯彻执行上级人民政府及有关部门的应急指令；
（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；
（4）研判突发生态环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；
（5）组织开展损害评估等后期工作；
（6）落实上级下达的协调任务，组织清新区应急组织机构与有关部门配合完成相关应急处置事宜。

	副总指挥
	由联系生态环境工作的区政府分管负责同志担任
	（1）协助总指挥开展有关工作；
（2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；
（3）指导开展水源地突发生态环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；
（2）根据分工或总指挥安排，负责现场具体指挥协调；
（3）负责提出有关应急处置建议；
（4）负责向场外人员通报有关应急信息；
（5）负责协调现场与场外应急处置工作；
（6）停止取水后，负责协调保障居民用水；
（7）处置现场出现的紧急情况。

	区应急指挥部办公室
	设在清远市生态环境局清新分局
	（1）负责应急物资的日常维护管理；
（2）聘请相关领域的专家，组建水源地突发生态环境事件专家咨询组；
（3）组织编制、修订水源地应急预案；（4）负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；
（5）组织开展水源地突发生态环境事件风险防范和应急准备工作。
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；
（2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络，其中，当清新区辖区内水源地发生突发生态环境事件，协助总指挥与清新区有关部门协调，配合完成应急处置事宜；
（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；
（4）收集整理有关事件数据。

	成员
单位
	区委宣传部
	/
	（1）组织水源地突发生态环境事件应急处置相关信息发布、报道及相关舆论引导工作；
（2）协调解决新闻发布和报道中出现的问题。

	
	区发展和改革局
	负责将全区环境应急救援体系建设纳入国民经济和社会发展规划。
	负责协调和督促各成员单位做好物资储备和调运工作。

	
	清远市公安局清新分局
	负责指导做好剧毒化学品的贮存、运输等工作。
	（1）查处导致水源地突发生态环境事件的违法犯罪行为；
（2）负责维护水源地应急抢险现场治安和交通秩序，打击阻挠水源地应急抢险的违法犯罪活动；
（3）维护事发地治安秩序和社会稳定；
（4）参与水源地突发生态环境事件调查处理。

	
	区工业和信息化局
	负责全区应急信息网络基础设施建设、协调和管理。
	（1） 有效监测、及时控制和消除突发生态环境事件引发的生活必需品市场异常波动；
（2） 负责应急期间的通信保障。 

	
	区民政局
	指导依法登记的公益慈善类社会组织接受和管理社会各界捐赠。
	指导依法登记的公益慈善类社会组织接受和管理社会各界捐赠。

	
	区司法局
	（1）负责将涉及水源地突发生态环境事件应对纳入公民普法的重要内容；
（2）会同有关部门广泛宣传相关法律知识。
	协助区委宣传部开展新闻宣传相关工作。

	
	区财政局
	负责保障本级水源地突发生态环境事件应急经费（包括应急演练、应急物资储备、应急器材购置与维护、应急培训、抢险救援等经费）。
	负责保障本级水源地突发生态环境事件应急处置期间的费用。

	
	清远市自然资源局清新分局
	规划、建设和管理适用于水源地突发生态环境事件应急处置的场地。
	（1）负责保障水源地突发生态环境事件应急处置的场地；
（2）配合做好地质灾害造成的水源地突发生态环境事件应急处置技术支撑工作。

	
	清远生态环境局清新分局
	（1）负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息；
（2）开展水源地污染防治的日常监督和管理。
	（1）负责对突发生态环境事件的现场及周边污染源组织查处，排除环境污染事件；
（2）负责突发生态环境事件的应急监测及排除后的跟踪监测，提出消除污染物的处置建议；
（3）突发生态环境事件现场的调查、取证、立案、办案和污染事故案件上报的处理和反馈；
（4）督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

	
	区住房和城乡建设局
	配合水利、自然资源、生态环境、城综等部门清理整顿水源保护区内已认定违章建筑，协助开展拆除及场地恢复施工工作。
	（1）从建筑工程、结构安全专业角度，配合指导全区应急避护场所建设改造工作，提供技术支撑；
（2）配合开展水源地突发生态环境事件的应急救援工作。

	
	区交通运输局
	负责危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路、桥梁的日常监督及应急管理工作。
	（1）负责协调开展交通事故次生的水源地突发生态环境事件应急处置；
（2）负责应急救援物资、人员撤离、污染物质转运和道路运输应急运力的组织等交通运输保障工作。

	
	区水利局
	（1）负责指导水源地水利设施建设和管理；
（2）及时上报并通报所辖区水源地水质异常信息；
（3）指导饮用水源管理、供水单位编制单位内部水源地突发事件应急预案，保障饮用水源安全；
（4）负责应急水源的建设；
（5）督促检查各饮用水源管理、供水单位对各类饮用水源突发事件应急准备的落实工作。
	（1）按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作；
（2）协调水文部门提供水情、雨情信息，提供所辖水质水文数据；
（3）负责协调原水及输水工程的安全运行和水量调度，做好区域水资源调度工作，提出恢复供水方案，督促水利工程管理单位抢险队伍的组织落实工作；
（4）负责应急水源运行调度；
（5）参与分析总结饮用水水源地突发生态环境事件应急处置工作。

	
	区农业农村局
	（1） 开展水源地周边的农业、渔业监督检查工作。
（2） 管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发生态环境事件。

	（1）负责组织对突发生态环境事件造成的农业资源破坏进行评估，开展农业生态修复；
（2）负责突发生态环境事件造成的渔业资源损害进行评估，配合开展渔业突发事件调查。
（3）协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发生态环境事件。

	
	区文化广电旅游体育局
	负责配合区委宣传部开展水源地突发生态环境事件宣传和环境应急安全教育工作。
	负责配合区委宣传部开展水源地突发生态环境事件宣传和环境应急安全教育工作。

	
	区卫生健康局（区中医药局）
	开展集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生监督工作，及时上报并通报相关水质异常信息。

	（1）集中式供水、二次供水单位的饮用水卫生应急监督监测工作，评估应急期间居民饮水卫生安全，根据评估情况提供饮用水应急保障意见；负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。
（2）对发生突发生态环境事件造成的人员伤亡及时组织医疗急救。

	
	区应急管理局
	防范企业生产安全事故次生水源地突发生态环境事件，及时上报并通报事故信息。
	（1） 负责协助调查因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发生态环境事件；
（2）组织协调救灾物资的应急保障和救助工作，并协调处理灾区的善后工作。

	
	区消防救援局
	/
	（1） 负责事故现场火灾扑救、爆炸险情处置；开展被困人员搜救、人员抢险救援；对燃烧、受威胁储罐、容器实施冷却降温，控制易燃易爆、有毒有害危险物质泄漏，切断危险源，防止火势、爆炸风险进一步扩大；
（2） 对事故现场、救援装备、受污染人员开展洗消作业，收集洗消废液，按指令交由相关单位妥善处置，禁止洗消废水直排进入水源水体。

	
	区市场监督管理局
	负责加强水源地周边餐饮单位整治工作，依法查处取缔无照经营行为。
	（1）负责做好应急处置中食品、药品和医疗器械质量监管，保障食品药械安全工作；
（2）开展价格监督检查，打击价格违法行为，维护市场价格秩序，保持市场价格稳定。

	
	区城市管理和综合执法局
	/
	（1）参与影响供水安全的突发生态环境事件应急处置工作；
（2）对突发生态环境事件进行行政执法，协助事故的调查取证。

	
	区气象局
	及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。
	（1）负责应急期间提供水源地周边气象信息。
（2）负责提供有关的气象监测预报服务，必要时在事故区域进行加密可移动气象监测。

	
	区林业局
	/
	负责组织对水源地突发生态环境事件造成的有关林业资源损害进行评估。

	
	太和镇人民政府
	/
	（1）负责在现场指挥部成立前，协助事发单位和有关部门在事发地迅速开展先期处置，立即采取措施控制事态发展，严防次生、衍生事故发生；
（2）协助上级部门做好水源地突发生态环境事件应急工作。

	
	清新供电局
	负责组织辖区内应急电力保障工作。
	负责组织辖区内应急电力保障工作。

	
	区融媒体中心（清新电视台）
	/
	负责突发生态环境事件新闻宣传、报道。

	
	清远市清新区太和供水有限公司、清远市清新区滨源水业投资开发集团有限公司
	（1）开展水源地每日巡查工作；
（2）负责水源地取水口的日常管理工作，对取水口水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报生态环境、水利等部门水质异常信息。
	负责水源地突发生态环境事件的水厂生产先期处置，组织进行应急监测，并在区应急指挥部的统一领导下，会同各相关部门做好事故现场处置工作。

	
	广东清连公路发展有限公司
	负责清连高速内危险化学品运输车辆跨越水源保护区道路、桥梁的日常应急管理工作。
	负责组织、协调开展清连高速内路段及桥梁交通事故次生的水源地突发生态环境事件应急处置，及时启用道路桥梁应急工程设施。




[bookmark: _Toc527026596][bookmark: _Toc523223380][bookmark: _Toc523219332][bookmark: _Toc523220136][bookmark: _Toc523153567][bookmark: _Toc20340][bookmark: _Toc18084][bookmark: _Toc528234274][bookmark: _Toc529453138][bookmark: _Toc522893263][bookmark: _Toc529453292][bookmark: _Toc523219621][bookmark: _Toc523223920][bookmark: _Toc5441]附件2 应急工作组组成及职责、应急通讯录
	工作组
	单位名称
	应急职责

	现场处置组
	清远市生态环境局清新分局
	（1）负责污染源排查；
（2）负责组织制定应急处置方案；
（3）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

	
	市公安局清新分局
	

	
	区交通运输局
	

	
	清远市自然资源局清新分局
	

	
	区水利局
	

	
	区农业农村局
	

	
	区应急管理局
	

	
	区消防救援局
	

	
	区城市管理和综合执法局
	

	
	太和镇人民政府
	

	
	清远市清新区太和供水有限公司
	

	
	清新区迳口自来水厂
	

	
	广东清连公路发展有限公司
	

	专家咨询组
	环境应急专家库由大专院校、科研机构、企业事业单位的环境、监测、化工、生态、水利水文、辐射、防化等专业领域专家组成，负责参与指导突发生态环境事件应急处置工作，为应急指挥决策提供技术支持。环境应急专家从清远市专家库中抽调。
	（1）对事故风险源和事故原因进行分析和判断，对事件信息进行综合分析和研究，协助判别事件类型和等级；
（2）对水源地水质污染事件的危害范围、程度、发展态势做出估计；
（3）为污染源控制、水利工程调度、水质监测、卫生防疫、供水单位深度净化等应急处置方案的制定提供技术支持；
（4）参与突发生态环境事件的调查，对事故处理提出咨询意见。

	应急监测组
	清远市生态环境局清新分局
	（1）负责制定应急监测方案；
（2）负责在饮用水源保护区边界和水厂取水口等敏感区域、污染带上游、下游采样监测；
（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

	
	区水利局
	

	
	区农业农村局
	

	
	清远市自然资源局清新分局
	

	
	清新区疾病预防控制中心
	

	
	区气象局
	

	
	太和镇人民政府
	

	
	清远市清新区太和供水有限公司
	

	
	清新区迳口自来水厂
	

	供水保障组
	区水利局
	（1）负责开展水源净化、备用水源以及污染物截留与处置等应急工程的建设工作；
（2）制订应急供水调度方案；
（3）按照应急处置方案的总体要求，做好应急供水调度，最大程度地减小事件对供水工程的影响。

	
	清远市生态环境局清新分局
	

	
	区城市管理和综合执法局
	

	
	区卫生健康局
	

	
	太和镇人民政府
	

	
	清远市清新区太和供水有限公司
	

	
	清新区迳口自来水厂
	

	医学救援组
	区卫生健康局
	（1）组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导；
（2）提出保护公众健康的措施建议；
（3）禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发生态环境事件造成集体中毒等。

	
	区应急管理局
	

	
	区市场监督管理局
	

	
	太和镇人民政府
	

	应急保障组
	区发展和改革局
	（1）负责指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；
（2）督促供水企业在应急期间采取各种应急处置措施，保证出厂水质达标，保障居民饮用水安全；
（3）负责统筹组织应对处置突发事件所需的应急装备、应急物资的保障工作。

	
	区工业和信息化局
	

	
	区财政局
	

	
	区应急管理局
	

	
	区民政局
	

	
	区住房和城乡建设局
	

	
	清新供电局
	

	
	太和镇人民政府
	

	新闻宣传组
	区委宣传部
	主动、及时、准确、客观地向社会发布突发生态环境事件和应对工作信息，回应社会关切问题，澄清不实信息，正确引导社会舆论。

	
	区文化广电旅游体育局
	

	
	区司法局
	

	
	清远市公安局清新分局
	

	
	区融媒体中心（清新电视台）
	

	
	太和镇人民政府
	





滨江河三坑滩饮用水水源保护区突发生态环境事件应急通讯录
	序号
	单位名称
	分管领导
	手机号码
	联络员
	手机号码
	应急办公电话

	1
	区委宣传部
	王流亮
	13828570115
	王华茹
	13413505651
	5819301

	2
	区发展改革局
	陈健鹏
	13680004701
	刘通元
	13927608500
	5819683

	3
	市公安局清新分局
	黄德和
	19328822222
	徐梦晓
	19328822351
	5810005

	4
	区工业和信息化局
	白宜杰
	13631087155
	覃凯华
	13927668809
	5825498

	5
	区民政局
	李灿荣
	13828552108
	罗杰炽
	13927648976
	5811405

	6
	区司法局
	陈键
	18926670400
	陈雅菁
	13924426428
	5832526

	7
	区财政局
	黄志洪
	13602930420
	吴映彤
	18023322727
	5812216

	8
	市自然资源局清新分局
	徐洁
	13927661051
	王思梦
	15565347810
	5202989

	9
	市生态环境局清新分局
	姚晓明
	13500292302
	姚永杰
	13926661089
	5811104

	10
	区住房城乡建设局
	阮敏桢
	13926611873
	龙志昊
	15816290270
	5822056

	11
	区交通运输局
	黄永锋
	13509263833
	成梓豪
	13727122350
	5810585

	12
	区水利局
	陈文洪
	13501456630
	邓琬琳
	19926392488
	5828995

	13
	区农业农村局
	侯振江
	13922562203
	张祖健
	13211117832
	5825160

	14
	区文化广电旅游体育局
	冯权锋
	13750121683
	方仲尧
	13602930683
	5831622

	15
	区卫生健康局
	李初升
	13509260360
	罗青
	15362767680
	5810720

	16
	区应急管理局
	何焯飞
	13926613655
	刘伟青
	13828585686
	5835708

	17
	区市场监管局
	郑东华
	13509253991
	万文婷
	13828567464
	5813116

	18
	区城市管理综合执法局
	林庆忠
	19902843300
	廖颖琦
	19902840224
	5810913

	19
	区林业局
	黄国英
	13501457005
	骆文星
	13922562978
	5810235

	20
	区气象局
	林雪仪
	15219096063
	彭窈
	13431996675
	5722620

	21
	区消防救援局
	毛奕健
	13927601195
	桂振翔
	19534535306
	5820421

	22
	清新供电局
	张远刚
	13902354318
	黄世其
	13631082033
	5837114

	23
	区融媒体中心
	温国军
	13542498694
	李必纳
	13927630788
	5822616

	24
	太和镇人民政府
	梁彦
	13922560636
	邓家乐
	15813263068
	5810219

	25
	清远市清新区太和供水有限公司
	张晓辉
	13828566361
	第一水厂厂长：孟凡宾
第二水厂厂长：李雨宁
	13922561685
13926665599
	0763-5812881

	26
	清远市清新区滨源水业投资开发集团有限公司
	邓子安
	13926611407
	唐海峰
	18998614321
	5818002
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[image: 应急响应工作路线]
[bookmark: _Toc29696]附件4 水源地应急响应措施
（1）污染初步调查。现场处置组展开调查，查清导致水源保护区水体环境污染的原因、水体环境污染因子、化学品或废水进入河流的位置、扩散到下游的位置及浓度变化等；危化品交通运输事故主要查清交通事故位置、事故原因、车辆装载化学品类型、储存量及泄漏量。
（2）应急预案启动。区应急指挥部办公室指导企业或事发地镇政府组织力量进行先期处置，企业或事发地镇政府应启动相应的突发生态环境事件应急预案，采取必要的堵漏、围挡、截污等措施，封闭雨水污水排口，修筑围堰，切断和控制污染源，防止污染继续蔓延扩散。
（3）分析研判。专家咨询组组织专家进行分析研判，分析废水（化学品）排入的河流，及对下游河流水质造成的污染，根据现场情况制定应急处置、污染清除等应急措施。
（4）现场资料收集、保存。区现场应急指挥部邀请具备相应资质的单位开展损害评估，要求各现场应急工作组做好证据保全，妥善保护事故现场，如需现场清理，应当做好拍照、录像等证据保全工作。
（5）应急监测。应急监测组前往现场开展应急监测工作。按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）、《地下水环境监测技术规范》（HJT 164-2020）、《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）、《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）等要求，对事故企业废水排污口、废水进入河流纳污口处、河流纳污口下游、河流下游饮用水取水口、河流下游农灌区取水口处等设置采样点，同时在河流纳污口处上游设置对照断面采样点；若为危化品交通运输事故应对事故车辆周边、可能流入的水体等设置污染物采样点，同时在事故现场周边明显未被污染的位置设置对照采样点。
监测因子结合水质常规监测及事故废水特征污染因子，具体的采样点位及监测因子由区现场指挥部结合专家咨询组根据事件具体情况确定。污染物质进入水体后，随着稀释、扩散和沉降作用，其浓度会逐渐降低。为掌握污染程度、范围及变化趋势，在事故发生后，往往要进行连续的跟踪监测，直至水体环境恢复正常。
（6）跨区域事件处理。对已造成跨地市流域污染或可能造成跨地市流域污染的，应在国家、省、市级相关应急指挥部门的统一指挥协调下，建立应急队伍通报机制、联合监测制度及联防联控制度，上下游实现同时监测、互交监测结果，同时监控污染物的迁移速率、浓度变化趋势等，为应急处置提供依据。
（7）现场应急处置。现场处置组前往现场开展应急处置工作，企业或事发地政府的应急救援队伍应配合现场处置组的工作。根据污染物质的性质，分别采取必要的隔离、吸附、打捞、转移异地处置等方法处置污染物。
企业、排污口废水排放处置措施具体如下：
①若发生石油类超标，应当投吸油毡、围油栏等应急设施，防止石油类向下游扩散，然后将围住的石油类拖往河岸，采用泵抽取交有资质单位处置；
②若发生甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚、苯、甲苯等环境污染时，其中乙醇、丙酮、乙酸乙酯能溶于水中，可以采取投加活性炭、树脂吸附剂等进行吸附，减少水中乙醇、丙酮、乙酸乙酯的浓度，小范围内可以采用泵抽取交有资质单位处置；乙醚、苯、甲苯不溶于水，且其密度比水轻，可以采用吸油毡、围油栏等应急设施，防止乙醚、苯、甲苯向下游扩散，然后将围住的乙醚、苯、甲苯拖往河岸，采用泵抽取交由资质单位处置。
③若发生重金属超标，应当投石灰、苏打灰(Na2CO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)等碱性药剂控制水质中的重金属，控制住重金属不扩散并将其沉降；也可以投加重金属吸附剂进行吸附。添加水质处置药剂需在专家咨询组认同的情况下，报请区现场应急指挥部同意实施，但是不得影响河流水生生态。
如采取上述应急措施后，仍不足以遏制事态发展时，应启动水量应急调度方案。由现场处置组调度水体污染上游的水源，缓解水质污染情况，具体调水方案、水量、时间等区现场应急指挥部结合专家咨询组根据事件具体情况确定，直至污染物彻底清除，水质监测指标合格。
危化品交通运输事故处置措施如下：
现场处置组进行围堤堵截或挖掘沟槽收容泄漏物到安全地点。控制泄漏物后，及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释，防止二次事故的发生。对于水中液体泄漏物，用水泵抽出收集，对于油类可用围油栏和吸油材料收集。对于大型液体泄漏，收容后可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内待进一步处置。必要时可在下游构筑围油栏等拦截、分流受污染水体。
针对不同的泄漏物，应采取的应急处置如下：
①石油类、丙酮。小量泄漏时，用沙土或其他惰性材料吸收；大量泄漏时，构筑围堰或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低挥发性气体的灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收容器内，回收或运至废物处理场所处置。消防措施：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂为：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。
②甲醇、乙醇。泄漏时不直接接触泄漏物，在确保安全情况下进行堵漏。喷水能够减少甲醇、乙醇蒸发，用沙土、干燥石灰混合，然后使用无火花工具收集或运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释后的废水收集后运到废水处理系统处理。大量泄漏时，建围堰收容，然后收集、转移、回收或无害化后运至废物处理场所处置。消防措施：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂为：泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。
③苯、甲苯。发生泄漏时，在确保安全的情况下进行堵漏。可用雾状水扑灭小面积火灾，保持火场旁容器的冷却，驱散蒸汽及溢出的液体，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其他惰性材料或沙土吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释后运到废水处理系统处理。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏时，建围堰收容，然后收集、转移、回收或无害化后运至废物处理场所处置。灭火剂为：泡沫、二氧化碳、干粉、沙土。
④硝酸、硫酸、氢氟酸、盐酸等酸性化学品。小量泄漏时，可将泄漏液收集至可密闭容器中或用沙土、干燥石灰、苏打灰混合后回收，回收物应安全处置。大量泄漏时，应构筑围堰或挖坑收容，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场所。
⑤氢氧化钠、氢氧化钾等碱性化学品。小量泄漏时，用干净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后收集运至废水处理系统处理；大量泄漏时，收集回收或运至废物处理场所。
⑥氰化物。泄漏时应该不能直接接触泄漏物，在确保安全情况下进行堵漏。应当对氰化物进行覆盖，防止挥发或四处扩散，收集回收至废物处理场所。
⑦氨。泄漏时应该不能直接接触泄漏物，在确保安全情况下进行堵漏。作业时所有设备应接地。喷雾状水溶解、稀释漏出气体，防止气体扩散或进入限制性空间。如果液态钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中。高浓度泄漏区，可以喷稀盐酸（对人体无害）进行吸收。消防措施：在确保安全的前提下，将容器移离火场，尽可能远距离灭火或使用水枪或水炮扑救，用大量水冷却容器，直至火灾扑灭。容器突然发出异常声音时应当立即撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、雾状水、抗溶性泡沫。
（8）供水保障。供水保障组督促供水企业（清远市清新区太和供水有限公司）在应急期间采取各种应急处置措施，保证出厂水质达标，保障居民饮用水安全；必要时向其他饮用水水源地引水甚至采取停水措施。
（9）医疗救护。医学救援组组织开展伤、病人员医疗救治、心理辅导；提出保护公众健康的措施建议；禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发生态环境事件造成集体中毒等。
（10）后勤保障工作。应急保障组组织划定现场警戒区和交通管制区域，设置警示标识，清理现场中与救援无关的人员，维护社会治安和道路交通秩序；负责制订实施受影响群众紧急转移和安置工作方案，组织相关部门按照工作方案疏散、转移受影响群众，并做好后续安置工作，保障群众基本生活和资金、物资供应。
（11）维护社会稳定。应急保障组和新闻宣传组组织加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌、哄抢救灾物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、各有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定。
（12）后期工作。根据专家咨询组的建议、损害评估报告等相关资料做好环境修复、生态恢复重建工作。区现场应急指挥部办公室全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，将事件案件资料、损害评估报告等材料送交检察院追究肇事方相关责任。


[bookmark: _Toc11762]附件5 水华防控及应急措施
水华的防控要从水华产生的内因和外因着手，要做好重点流域的污染防治工作，水华高发季节要做好预警工作，水华发生后要做好相应的应急工作。
（一）流域污染防治
为了根除流域发生水华，需要开展流域污染防治，减少水体中磷、化学需氧量、氮的排放总量。针对水华的特点，除了要加强工业污染源监管外，流域污染防治应开展以下几方面的重点工作：
1.宏观控制面源中磷的排放总量。农业面源污染治理难度更大，需要出台相关鼓励措施和限制措施，科学合理使用磷肥等，减少农业中磷的流失。
2.严格监管规模养猪场和养鸡场，同农业部门建立协同监管机制，加强养殖场废水和固体废物管理，避免废水异常排放。
3.定期开展流域底泥疏浚，避免总磷等污染物累积。
（二）水华预警
开展水华的预警，防止藻类集中爆发式繁殖。
1.与水利、水文、气象等部门建立联合协调机制，实现数据共享。
2.针对易发生水华的河流，确定其生态流速（即流速超过该生态流速时，该河流基本不会发生水华），在水华易发的气象条件下，水利部门应协调进行生态补水，保证一定的生态流速。
3.在水华高发季节，应坚持水温、气象、水文、pH值、高锰酸盐指数、溶解氧、藻类、叶绿素等指标的监测和预报工作。
（三）水华事件的应急处置
水华发生后，应及时开展有效的应急处置工作，最大限度地降低水华的影响。
1.会同水利部门协调相关生态补水，减少水华持续的时间。
2.生态环境部门、卫健部门应参与事件的处理。生态环境部门、卫健部门应开展饮用水水质监测，确定恢复供水时间，确保供水安全。
3.自来水厂应启动应急措施。发生水华时，由于藻类还具有活性，一般先灭藻，后除藻。对水华的清除，主要有物理除藻（机械打捞、超声辐射等）、化学除藻、生物控藻等。常用的除藻方法是投加大量的氯气、絮凝沉淀、砂滤等措施进行除藻。
4.加强应急监测。发生水华时，应及时判定藻的类型，监测藻类浓度。详细记录水体中藻类的基本形态、种属及生长情况，并同时对水面面积、水深、透明度等影响蓝藻水华的一系列因素进行监测。
5.及时消除社会影响。为消除社会影响，一是地方政府积极组织人力物力，多渠道向受影响的居民供水；二是工商部门加大执法力度，严厉打击商品水供应商趁机哄抬物价的违法行为；三是生态环境部门召开新闻通气会，通过媒体向社会及时说明事件的原因及危害性，防止其他媒体进一步炒作。


[bookmark: _Toc26170]附件6 不同污染物推荐处理技术
	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属
（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法



[bookmark: _Toc14781]附件7 典型污染物应急处置技术
	序号
	项目
	水质标准〔1〕
	备选处理技术
	推荐应急净水工艺条件和参数

	
	
	生活饮用水卫生标准（mg/L）
	地表水环境质量标准Ⅱ类水体（mg/L）
	
	反应条件〔2〕
	药剂基准投加量（mg/L）〔3〕
	最大应对超标倍数〔4〕

	1
	锌
	1.0
	1.0
	碱性化沉淀
	pH>8.5
	FeCl3>5
	见备注

	
	
	
	
	硫化物沉淀
	中性pH
	S2>2
	见备注

	2
	铅
	0.01
	0.05
	碱性化沉淀
	pH>7.5/9.0-9.5
	FeCl3>10/聚铝>20
	见备注

	
	
	
	
	硫化物沉淀
	中性pH
	S2>0.5
	见备注

	3
	汞
	0.001
	0.00005
	碱性化沉淀
	pH>9.5
	FeCl3>5
	见备注

	
	
	
	
	硫化物沉淀
	中性pH
	S2>0.02
	见备注

	4
	铜
	1
	1.0
	碱性化沉淀
	pH>7.5/8.0-9.5
	FeCl3>5/聚铝>10
	见备注

	
	
	
	
	硫化物沉淀
	中性pH
	S2>1
	见备注

	5
	银
	0.05
	/
	碱性化沉淀
	pH>7.0/7.0-9.5
	FeCl3>10/聚铝>10
	见备注

	
	
	
	
	硫化物沉淀
	中性pH
	S2>0.02
	见备注

	6
	镉
	0.005
	0.005
	碱性化沉淀
	pH>8.5/8.5-9.0
	FeCl3>5/聚铝>20
	见备注

	
	
	
	
	硫化物沉淀
	中性pH
	S2>0.02
	见备注

	7
	铍
	0.002
	0.002
	碱性化沉淀
	pH>8.0/7.0-9.5
	FeCl3>5/聚铝>10
	见备注

	8
	镍
	0.02
	0.02
	碱性化沉淀
	pH>9.5
	FeCl3>5
	见备注

	9
	铬（六价）
	0.05
	0.05
	化沉
	中性pH
	FeSO4>5，Cl2=3
	见备注

	10
	钡
	0.7
	0.7
	化沉
	中性pH
	硫酸铝>30mg/L
	见备注

	11
	钛
	/
	0.1
	化沉
	中性pH
	FeCl3>5/聚铝>20
	见备注

	12
	钒
	0.01
	0.05
	化沉
	中性pH
	FeCl3>5
	见备注

	13
	锑
	0.05
	0.005
	化沉
	中性pH
	FeCl3>5，三价锑另需预加氯Cl2=3
	见备注

	14
	钴
	/
	1.0
	碱性化沉淀
	pH>9.5/9.0
	FeCl3>5/聚铝>10
	见备注

	15
	锰
	0.1
	0.1
	化沉、氧化
	pH>9.0
	FeCl3>5
	见备注

	16
	砷
	0.01
	0.05
	化沉
	中性pH
	FeCl3>20，三价锑另需预加氯Cl2=3
	见备注

	17
	硒
	0.01
	0.01
	碱性化沉淀
	中性pH
	FeCl3>30
	见备注

	18
	氰化物
	0.05
	0.05
	氧化
	中性pH
	Cl2>0.8
	见备注

	19
	亚硝酸盐
	1.0
	/
	氧化
	/
	/
	/

	20
	苯
	0.01
	0.01
	吸附
	k=0.0245,1/n=0.5217
	PAC>30
	17

	21
	甲苯
	0.7
	0.7
	吸附
	k=0.2083,1/n=0.763
	PAC>34
	18

	22
	乙苯
	0.3
	0.3
	吸附
	k=0.1331,1/n=0.5179
	PAC>30
	21

	23
	二甲苯
	0.5
	0.5
	吸附
	k=0.2465,1/n=0.8495
	PAC>28
	19

	24
	苯乙烯
	0.02
	0.02
	吸附
	k=0.166,1/n=0.624
	PAC>10
	57

	25
	一氯苯
	0.3
	/
	吸附
	k=0.1213,1/n=0.5115
	PAC>30
	17

	26
	1.2-二氯苯
	1.0
	1.0
	吸附
	k=0.2041,1/n=0.5425
	PAC>33
	16

	27
	1,4-二氯苯
	0.3
	0.3
	吸附
	k=0.1401,1/n=0.2623
	PAC>16
	27

	28
	三氯苯（总量）
	0.2
	0.02
	吸附
	k=0.2822,1/n=0.579
	PAC>4
	117

	29
	挥发酚（以苯酚计）
	0.002
	0.002
	吸附
	k=0.0101,1/n=0.4984
	PAC>28
	11

	30
	五氯酚
	0.009
	0.009
	吸附
	k=0.0114,1/n=0.2079
	PAC>11
	38

	31
	2,4,6-三氯苯酚
	0.2
	0.2
	吸附
	k=0.031,1/n=0.2033
	PAC>50
	8

	32
	2,4 –二氯苯酚
	/
	/
	吸附
	k=0.0567,1/n=0.2993
	PAC>19
	23

	33
	四氯苯
	/
	0.02
	混凝沉淀
	四氯苯难溶于水
	/
	>5

	34
	六氯苯
	0.001
	0.05
	混凝沉淀
	六氯苯难溶于水
	/
	>5

	35
	异丙苯
	/
	0.25
	混凝沉淀
	异丙苯难溶于水
	/
	>5

	36
	硝基苯
	/
	0.017
	吸附
	k=0.12067,1/n=0.6166
	PAC>12
	46

	37
	二硝基苯
	/
	0.5
	吸附
	k=0.4328,1/n=0.0491
	PAC>11
	49

	38
	2,4-二硝基甲苯
	/
	0.0003
	吸附
	k=0.0022,1/n=0.4072
	PAC>23
	21

	39
	2,4,6-三硝基甲苯
	/
	0.5
	吸附
	k=0.0873,1/n=0.200
	PAC>35
	12

	40
	硝基氯苯
	/
	0.05
	吸附
	k=0.0694,1/n=0.4206
	PAC>39
	31

	41
	2,4-二硝基氯苯
	/
	0.5
	吸附
	k=0.1407,1/n=0.3394
	PAC>26
	17

	42
	苯胺
	/
	0.1
	吹脱
	/
	/
	/

	43
	联苯胺
	/
	0.0002
	吸附
	k=0.3044,1/n=1.0131
	PAC>35
	21

	44
	多环芳烃
	/
	/
	吸附
	/
	PAC>10
	>5

	45
	苯丙(a)芘
	0.00001
	0.0000028
	吸附
	/
	PAC>10
	>5

	46
	多氯联苯
	/
	0.00002
	吸附
	/
	PAC>10
	>5

	47
	四氯化碳
	0.002
	0.02
	吸附
	k=1.0255,1/n=1.4734
	PAC>148
	4

	48
	三氯乙烯
	0.02
	0.07
	吸附
	k=0.1302,1/n=1.4517
	PAC>204
	3

	49
	四氯乙烯
	0.04
	0.04
	吸附
	k=1.1631,1/n=1.6157
	PAC>50
	12

	50
	1,1,2-三氯乙烷
	/
	/
	吸附
	k=63.791,1/n=5.1026
	PAC>93
	6

	51
	六氯丁二烯
	0.0006
	0.0006
	吸附
	k=0.0449,1/n=0.7456
	PAC>26
	23

	52
	三氯甲烷
	0.06
	0.06
	吸附
	k=0.2994,1/n=1.995
	PAC>440
	1

	53
	阴离子表面活性剂
	0.3
	/
	吸附
	k=0.1507,1/n=0.9951
	PAC>18
	24

	54
	邻苯二甲酸二(2-乙基己酯)
	0.008
	0.008
	吸附
	k=0.0403,1/n=0.7981
	PAC>8
	74

	55
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.003
	0.003
	吸附
	k=0.0947,1/n=0.2523
	PAC>12
	58

	56
	石油类
	0.05
	0.05
	吸附、混凝
	/
	/
	/

	57
	环氧氯丙烷
	0.0004
	0.02
	吸附
	k=0.3382,1/n=1.0315
	PAC>35
	21

	58
	藻类
	/
	/
	预处理、强化混凝、气浮
	/
	/
	1亿个/L

	59
	微囊藻毒素
	0.001
	0.001
	吸附、氧化
	/
	PAC>20
	>10

	60
	土嗅素
	0.00001
	/
	吸附
	k=0.0008,1/n=0.3637
	PAC>5
	97

	61
	二甲基异莰醇
	0.00001
	/
	吸附
	k=0.0001,1/n=0.2876
	PAC>16
	29

	62
	甲硫醇
	/
	/
	氧化
	/
	/
	/

	63
	乙硫醇
	/
	/
	氧化
	/
	/
	/

	64
	甲硫醚
	/
	/
	氧化
	/
	/
	/

	65
	二甲二硫醚
	/
	/
	氧化
	/
	/
	/

	66
	二甲三硫醚
	/
	/
	氧化
	/
	/
	/

	67
	菌落总数
	100 CFU/ml
	/
	消毒
	/
	应急期保持出水余氯大于0.5 mg/L
	/

	68
	总大肠菌群
	每100 ml水样不得检出
	/
	消毒
	/
	应急期保持出水余氯大于0.5 mg/L
	/

	69
	粪型链球菌群
	/
	/
	消毒
	/
	应急期保持出水余氯大于0.5 mg/L
	/

	70
	大肠埃希氏菌
	每100 ml水样不得检出
	/
	消毒
	/
	应急期保持出水余氯大于0.5 mg/L
	/

	71
	贾第鞭毛虫
	＜1个/10 L
	/
	消毒
	/
	应急期保持出水余氯大于0.5 mg/L
	/

	72
	隐孢子虫
	＜1个/10 L
	/
	强化常规工艺
	/
	应急期保持出水浊度小于0.1 NTU，余氯大于0.5 mg/L
	/


*部分资料及参考数据来源于《城市供水系统应急净水技术指导手册》
注：
〔1〕：水质标准：本技术指导手册引用的水质标准包括生活饮用水卫生标准（GB 5749-2022，包括正文和附录A）、城市供水水质标准（CJ/T 206）、地表水环境质量标准（GB3838-2002，Ⅱ类水体标准值，适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区）和地下水（GB/T14848-2017）。

〔2〕：反应条件：对化学沉淀工艺，提供使用铁盐混凝剂或铝盐混凝剂所需调节的pH值；对粉末炭吸附工艺，提供试验得出的水源水条件下的Freundlich吸附等温线方程q=C0-Ce/C1=k1/n中的参数k、1/n，可由此根据污染物的原水浓度C0和处理后的目标浓度Ce求出投炭量C1，方程中污染物浓度和投炭量均为mg/L；对化学氧化工艺提供反应所需的pH等条件。
〔3〕：基准投加量条件：污染水样按标准限值的5倍（超标4倍）配制，处理后浓度低于标准限值的50%。如各标准限值不同，原水浓度以最高者计，处理后浓度以最低者计。粉末炭投加量以l~2小时吸附时间（取水口投加，距水厂一定距离）计，如水厂内投加，应适当增加投加量。混凝剂投加量以正常混凝工艺时间计。曝气吹脱法给出了50%、80%和90%去除污染物所需的气水比。
〔4〕：最大应对超标倍数条件：①对于粉末活性炭吸附法，按粉末炭最大投加量80 m/L，吸附时间大于120 min，出水达标计；②对于碱性化学沉淀法，只要能满足沉淀所需pH值，理论上可应对任何超标浓度，但是在当前的水处理技术条件下，仍存在一些物质难以去除，包括钼、铊、硼等，因此对于含这些污染物的污染源要特别加强监控，防止污染水源；③对于硫化物沉淀法，可应对的超标浓度取决于硫化物投加量，当硫化物投加量过高时需要在沉后加氯氧化去除硫化物，避免二次污染。
〔5〕：投加药剂二次污染及处理方法：①对于粉末活性炭吸附法，不足之处是部分细炭末被混凝沉淀去除的效果较差，会随水流进入滤池，增加滤池负担，缩短滤池的过滤周期。此时水厂必须采取强化混凝措施，如增加混凝剂的投加量和采用助凝剂等。已吸附有污染物的废弃炭随水厂沉淀池排泥水排出，对此种污泥应妥善处置，防止二次污染；②碱性化学沉淀法特别要注意的是铝盐混凝剂在pH值过高（pH>9.5）条件下使用会产生溶于水的偏铝酸根，可能会产生滤后水铝超标问题（饮用水标准铝的限值为0.2 mg/L）；③硫化物沉淀法中由于硫化物本身是饮用水标准中予以限制的污染物，如果投加量过高还必须加入氧化剂予以去除。混凝剂选择方面为了避免对投加的硫化物产生氧化或沉淀反应，应选用铝盐混凝剂而不用铁盐混凝剂（包括Ⅱ价铁和Ⅲ价铁）。硫化物可以在水厂内和铝盐混凝剂一起投加，经过混凝—沉淀后大部分硫化物和污染物结合成为不溶物而得以去除，在进入滤池前加入一定剂量的氧化剂，将残余的硫化物氧化去除，避免二次污染。需要强调的是，投加硫化物沉淀去除金属污染物的做法在国内外饮用水处理中并没有先例，使用必须十分谨慎，此处仅将其作为一种储备技术进行分析；④氧化技术的主要缺点是通常采用的氧化剂（液氯、次氯酸钠、高锰酸钾、过氧化氢等）的种类和剂量可能不足以将污染物彻底氧化分解，特别是处理有机物时可能会生成次生污染物。因此，在饮用水应急处理中，化学氧化法主要用于无机污染物（氰化物、硫化物、亚硫酸盐等）。对于有机污染物，首选的应急处理方法是活性炭吸附法；⑤应急强化消毒所用消毒剂的首选药剂为液氯。为增加消毒接触时间，建议增大预氯化或前加氯的加氯。
[bookmark: _Toc528234277][bookmark: _Toc529453295][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc529453141][bookmark: _Toc32165][bookmark: _Toc527026598][bookmark: _Toc32272]附件8 水源地突发生态环境事件现场调查表
调查时间： 年  月  日  时  分
	1.突发生态环境事件基本情况

	信息来源
	
	发生时间
	
	地点
	

	事件起因
	

	主要污染物和数量
	

	污染程度和范围
	

	人员受害
及救护情况
	

	环境敏感点受影响情况(企业基本情况）
	

	是否及时启动
环境应急预案
	
	预计事件发展趋势
	

	2.事件可能级别
	特别重大口重大口较大口一般口

	（1）是否对饮用水源保护区造成或者可能造成影响：否口是口

	（2）是否涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群：否口是口

	（3）是否涉及重金属或者类金属污染：否口是口

	（4）是否因环境污染引发群体性事件，或者社会影响较大的：否口是口

	（5）是否有可能产生跨市、跨省或者跨国影响的：否口是口

	（6）其他情形：_______________

	3.信息报告情况
	（何时向何部门报告）

	4.监测情况
	（何时，何地取样，监测结果）

	5.已采取的措施
及效果
	

	6.下一步拟采取措施
	

	被调查人
	
	职务
	
	联系方式
	

	调查人
	
	单位
	



[bookmark: _Toc6323]附件9 水源地突发生态环境事件现场踏勘图
	地点
	

	周边环境状况和环境敏感点
	

	现场踏勘图：




填表人：
时间：

[bookmark: _Toc523220139][bookmark: _Toc527026600][bookmark: _Toc522893266][bookmark: _Toc529453142][bookmark: _Toc21644][bookmark: _Toc523153570][bookmark: _Toc523223383][bookmark: _Toc1281][bookmark: _Toc523223923][bookmark: _Toc528234278][bookmark: _Toc529453296][bookmark: _Toc523219335][bookmark: _Toc523219624][bookmark: _Toc25952][bookmark: _Toc385799965]附件10 水源地突发生态环境事件信息报送内容
	项目
	内容

	现场信息
	报告时间；现场联系人、报告人及联系方式。

	事件基本信息
	事件类型、发生地点、发生时间、污染源、泄漏数量、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展。

	现场勘察情况
	1.饮用水源地状况：分布情况（离事发地距离）、供水范围（每日供水量、影响人口量）；
2.周边是否有居民点：离事发地距离；
3.水文、气象条件：流速、风速。

	现场监测情况
	监测报告、监测点位图
（关键点位离事发地及敏感区域距离）

	应急处置措施
	政府和生态环境部门采取的措施


[bookmark: _Toc522893267][bookmark: _Toc15854]
[bookmark: _Hlk522028939][bookmark: _Toc28489][bookmark: _Toc523223389][bookmark: _Toc523220145][bookmark: _Toc523219630][bookmark: _Toc527026606][bookmark: _Toc21825][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc529453300][bookmark: _Toc529453146][bookmark: _Toc522893272][bookmark: _Toc523153576][bookmark: _Toc13018][bookmark: _Toc523219341][bookmark: _Toc523223929][bookmark: _Toc528234282]附件11 水源地突发生态环境事件应急结束宣布格式内容

经过清新区人民政府和_____________专业（部门）的及时处理处置，发生在  月___日的_________________________________（地方）饮用水水源地突发环境事件救援工作基本结束，现场基本恢复，现场应急指挥部撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。



清新区人民政府
                                       年 月 日



[bookmark: _Toc28850]附件12 应急监测指标、频次和点位参考表
	污染类型
	细分污染场景
	核心应急监测指标
	监测频次（分应急阶段）
	监测点位
	备注

	
	
	
	应急初期
（0-4h）
	应急中期
（4-24h）
	应急后期
（24h后至完毕）
	
	

	常规水质污染（生活、一般性水体污染）
	生活污水溢流、生活垃圾污染
	pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量（COD）、悬浮物、大肠菌群、菌落总数
	每30min-1h/次
	每1-2h/次
	每天1-2次
	水源地取水口、污染汇入断面、保护区上下游边界断面
	全程同步记录水温、流速、水位，监测数据

	
	泥沙浑浊、水体悬浮物超标
	pH值、悬浮物、浊度、透明度、溶解氧
	每30min-1h/次
	每1-2h/次
	每天1-2次
	取水口、上游来水断面、保护区核心区断面
	暴雨、河道冲刷引发污染，同步记录天气、水情

	
	异味、异色水体污染
	pH值、色度、嗅和味、溶解氧、COD、挥发性有机物（初筛）
	每30min-1h/次
	每1-2h/次
	每天1-2次
	取水口、污染疑似区域、上下游对照断面
	无法定性污染时，开展水质全指标快速筛查

	工业化学品污染（突发泄漏、废水偷排）
	重金属污染（铅、镉、汞、铬、砷等）
	pH值、铅、镉、总汞、六价铬、总砷、铜、锌、镍
	每30min/次（快速监测），2h内完成实验室精准检测
	每1h/次快速监测，每2h/次实验室复测
	每4h/次，指标达标稳定后每日1-2次，持续2天
	污染泄漏点下游、取水口、保护区边界断面
	留存平行样品备查

	
	有机溶剂泄漏
	苯、甲苯、二甲苯、三氯甲烷等特征污染物指标、COD
	每30min-1h/次快速筛查
	每1-2h/次精准监测
	每4h/次，指标未检出后持续监测2天h
	泄漏扩散区域、取水口表层水体、下风向空气（辅助监测）
	同步监测周边空气污染物，防范挥发气体人身伤害风险

	
	酸碱类废液泄漏
	pH值、酸碱度、溶解氧、COD、电导率、总硬度
	每30min-1h/次
	每1-2h/次
	每4h/次，每天1-2次
	废液入水体断面、取水口、上下游缓冲断面
	重点监控pH极端波动，配合中和处置实时调整监测频次

	
	石油类污染（柴油、机油、泄漏）
	pH值、石油类、动植物油、溶解氧、COD、悬浮物
	每30min-1h/次
	每1-2h/次
	每4h/次，油膜消除、指标达标后每日1次
	浮油聚集区域、取水口表层水体、下游扩散断面
	表层水体重点采样，防范油膜覆盖导致水体缺氧

	农业面源污染
	农药、除草剂泄漏/流失
	pH值、有机磷农药、菊酯类农药、百草枯等农药特征污染物指标、氨氮、总磷、COD
	每30min-1h/次，快速监测
	每1-2h/次
	每4h/次，指标达标后每日1次，持续2天
	农田排水入河断面、水源地上游、取水口
	留存平行样品备查

	
	化肥流失、畜禽养殖废水污染
	氨氮、总磷、总氮、亚硝酸盐氮、COD、BOD₅、溶解氧、大肠菌群
	每30min-1h/次，快速监测
	每1-2h/次
	每4h/次，指标达标后每日1次，持续2天
	污染汇入支流断面、取水口、核心保护区断面
	汛期、雨季重点加密监测，防范大面积面源污染扩散

	生物性污染
	病原体污染、畜禽尸体、水体生物异常死亡
	总大肠菌群、粪大肠菌群、肠道致病菌、菌落总数、溶解氧、氨氮、COD
	每30min-1h/次，快速监测
	每1-2h/次
	每日2次，微生物指标达标后持续监测2天
	污染物散落区域、取水口、水源地核心区
	采样、检测全程做好生物安全防护，防止交叉感染

	突发生态破坏事件
	保护区违规施工、采砂、植被破坏引发水体扰动等
	悬浮物、浊度、pH值、溶解氧、COD、底质污染物（重金属、有机物）
	每30min-1h/次，快速监测
	每1-2h/次
	每4h/次，指标达标后每日1次，持续2天
	施工区域上下游、取水口、保护区核心管控区
	同步记录生态破坏情况，结合水体恢复情况调整监测频次


备注：
1. 监测原则：突发污染事件发生后，遵循先快速筛查、后精准定量，先核心区、后外围区，加密跟踪、动态调整的原则开展应急监测。
2. 空白对照：每次监测需同步设置保护区清洁断面空白对照，排除环境本底干扰，保障数据精准有效。
3. 应急初期：事件发现，污染初步确认阶段，优先现场快速监测，快速定性、锁定污染带；点位加密，高频次监测；重点判断污染是否向取水口推进。
4. 应急中期：污染源已切断或初步封堵，不再新增污染物进入水体，污染团位置、迁移路径、影响范围基本查明；快速监测 + 实验室定量监测并行；持续跟踪污染带迁移；根据浓度变化动态调整监测点位。
5. 应急后期：污染消退阶段，污染源彻底切断，无新增污染物汇入，污染主体污染团已经流过水源保护区、取水口断面，水质指标逐步下降，超标项目持续好转。


[bookmark: _Toc572]附件13 环境应急物资与装备
（1）清远市生态环境局清新分局（联系人及电话：姚永杰0763-5811104）
	类别
	序号
	名称
	清新分局
	清新监测站
	总计

	单人基本装备（4件）
	1
	移动执法终端
	10
	0
	10

	
	2
	现场执法记录仪
	5
	4
	9

	
	3
	个人剂量报警仪
	3
	0
	3

	
	4
	单人防护装备
	7
	2
	9

	单组执法装备（6件）
	5
	水质快检试剂包
	31
	14
	45

	
	6
	手持式光离子化检测仪（PID）
	2
	2
	4

	
	7
	手持热电风速仪
	2
	0
	2

	
	8
	测距仪
	3
	2
	5

	
	9
	水样采样设备
	1
	2
	3

	
	10
	便携式噪声检测仪（声级计）
	1
	6
	7

	现场取证装备（11件）
	11
	录音笔
	3
	0
	3

	
	12
	对讲机（可含防爆功能）
	2
	0
	2

	
	13
	热成像仪
	1
	0
	1

	
	14
	轻型或微型无人机
	5
	0
	5

	
	15
	多参数气体检测仪
	1
	0
	1

	
	16
	便携式氢火焰离子化检测仪（FID）
	0
	1
	1

	
	17
	红外热成像气体泄漏检测仪
	0
	0
	0

	
	18
	便携式土壤重金属检测仪
	1
	0
	1

	
	19
	便携式X、Y剂量率仪
	2
	0
	2

	
	20
	便携式卫星电话
	0
	0
	0

	
	21
	移动源执法监测设备
（在用车尾气检测仪、车用尿素检定仪、通用车载诊断仪（OBD）、工业内窥镜等）
	1
	0
	1

	现场文书制作装备（2件）
	22
	笔记本电脑
	5
	1
	6

	
	23
	便携式打印机
	5
	0
	5

	执法保障装备（6项）
	24
	执法执勤专用车或特种专业技术用车
	4
	0
	4

	
	25
	执法代步工具
	3
	2
	5

	
	26
	信息采集站（工作系统）
	0
	0
	0

	
	27
	污染源在线监控系统维护
	1
	0
	1

	
	28
	车载电源转换器
	2
	0
	2

	
	29
	车载样品保存设备
	4
	3
	7

	日常办公装备（5件）
	30
	固定电话
	4
	4
	8

	
	31
	打印复印扫描一体机
	2
	1
	3

	
	32
	台式计算机
	12
	18
	30

	
	33
	碎纸机
	1
	0
	1

	
	34
	投影仪
	1
	0
	1

	现场取证装备（9件）
	35
	撬棍
	3
	3
	6

	
	36
	防爆照相机
	2
	0
	2

	
	37
	流量计
	2
	1
	3

	
	38
	便携式水质多参数分析仪（pH、氧化还原电位、溶解氧、电导率等）
	5
	3
	8

	
	39
	便携式水质快速检测仪（COD、氨氮、总磷、总氮等）
	2
	0
	2

	
	40
	水质重金属快速检测仪
	0
	1
	1

	
	41
	便携式粉尘检测仪
	1
	0
	1

	
	42
	便携式油烟检测仪
	1
	0
	1

	
	43
	便携式林格曼黑度检测仪
	1
	1
	2



（2） 清远市清新区环境监测站（联系人及电话：陈褔高 0763-5811223）
现场快速监测仪器设备
	设备名称
	仪器型号
	台数
	可监测因子（用途）

	手持式光离子化检测仪
	PGM-7320
	2
	VOCs

	便携式浊度仪
	2100Q
	2
	浊度

	便携式多参数水质分析仪
	HQ 40d
	2
	pH、溶解氧、电导率

	便携式pH溶解氧测定仪
	SG68
	1
	pH、溶解氧

	水质快速测定包
	/
	各2盒
	COD、氨氮、总磷、氰化物、六价铬、总锌、总镍、总铬、总铜、（总）余氯、总汞、总铅、总砷


采样仪器设备
	设备名称
	仪器型号
	台数
	可监测因子（用途）

	双路VOCs气体采样器
	崂应2061型
	6
	环境空气和废气

	便携式VOC采样器
	国技EM-300
	8
	环境空气和废气

	智能吸附法VOCs采样仪
	崂应3038型
	4
	环境空气和废气

	深水采样器
	便携式CYQ-200
	1
	水和废水

	便携式抽滤器
	北裕仪器 BCL-100
	2
	水和废水

	面积速度式流量计
	多普勒ISCO2150
	1
	河流流量

	便携式水文流速流量仪
	青岛聚创 JC-HS-2
	1
	河流流量

	




辅助仪器设备
	设备名称
	仪器型号
	台数
	可监测因子（用途）

	大气压力表
	DYM3型
	2
	测量大气压力

	激光测距测高仪
	图柏斯200
	1
	测量高度、距离

	激光测距望远镜
	TP320
	1
	测量距离

	便携式数字综合气象仪
	/
	2（套）
	测量风速风向

	执法记录仪
	VTR8210
	4
	录音录像、拍照

	直流电源箱
	/
	2
	提供220V直流电

	无人机
	大疆
	1台
	航拍

	车载冰箱
	P15
	4
	样品保存



安全防护设备
	设备名称
	仪器型号
	台数
	可监测因子（用途）

	防护服
	3M
	5
	防护有毒有害污染物

	防毒面罩
	3M
	10
	防护有毒有害污染物

	安全帽
	/
	5
	救援、防护

	安全鞋
	/
	5
	救援、防护

	安全警示背心
	/
	5
	救援、防护

	安全绳
	/
	2
	救援、防护

	救生衣
	/
	5
	救援、防护

	一次性丁腈手套
	/
	若干
	救援、防护

	应急医药箱
	/
	1
	急救、防护

	连体全气密性防化服
	Eychen TK660
	2
	防护有毒有害污染物

	空气呼吸器
	BD 2100
	2
	防护有毒有害污染物





（3） 清远市清新区太和供水有限公司
（联系人及电话：孟凡宾13922561685  李雨宁13926665599）
	序号
	物资、装备名称
	单位
	数量
	储存位置

	1
	活性炭
	吨
	2
	第一水厂

	2
	聚合氯化铝
	吨
	35
	第一水厂

	3
	液碱
	公斤
	3672.9
	第一水厂

	4
	活性炭
	吨
	1.72
	第二水厂

	5
	吸油毡
	张
	75
	第一水厂

	
	
	张
	200
	第二水厂

	6
	防油围栏1
	条
	14
	第一水厂

	7
	防油围栏2
	条
	20
	第二水厂

	8
	高锰酸钾
	公斤
	500
	第二水厂

	9
	聚合氯化铝
	吨
	30
	第二水厂


[bookmark: _Toc1966][bookmark: _Toc11460][bookmark: _Toc22670]
[bookmark: _Toc12965][bookmark: _Toc13345][bookmark: _Toc2978][bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc21508][bookmark: _Toc29931][bookmark: _Toc3630][bookmark: _Toc31041][bookmark: _Toc19153][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc16200]（4）广东清远经济开发区（禾云片区）（联系人及电话：江韦龙 13927610051）

	序号
	名称
	规格、型号
	存放位置
	数量

	1
	应急池
	4396m³
	园区富强路西边出水口处
	1 个

	2
	雨水收集池
	/
	西面2个，东面1个
	3个



（5）广东先导稀材股份有限公司云龙厂区（联系人及电话：彭永延 18475849880）
	序号
	名称
	单位
	储备量

	1
	普通电话、带上网的电脑以及无线电话
	个
	30

	2
	手提式泵
	台
	2

	3
	应急沙
	立方米
	20

	4
	吸附毡
	m
	5m

	5
	中和剂
	包
	10

	6
	移动排风扇
	台
	10

	7
	正压式呼吸器
	台
	2

	8
	金属过滤器（防毒罐）
	个
	2

	9
	防毒全面罩（防毒罐）
	个
	4

	10
	化学防化服
	套
	2

	11
	解氯水（5%）
	瓶
	2

	12
	洗瓶（蒸馏水）
	瓶
	1

	13
	液氯死瓶处理器
	瓶
	2

	14
	液氯碱雾喷淋装置（30%NaOH 溶液）
	套
	1

	15
	重型防化服
	套
	2

	16
	滤毒盒
	套
	2

	17
	防毒全面罩（滤毒盒）
	套
	1

	18
	胶手套
	套
	6

	19
	长胶手套
	套
	6

	20
	PE 手套
	套
	2

	21
	活动扳手
	套
	2

	22
	垫片
	套
	20

	23
	螺栓+螺母
	套
	20

	24
	空气呼吸器
	套
	2

	25
	重型防化服
	套
	1

	26
	防毒面罩
	套
	4

	27
	头戴照明灯
	台
	2

	28
	反光背心
	个
	100

	29
	扩音喇叭
	个
	1

	30
	工具箱（扳手、剪刀等）
	个
	1

	31
	担架
	个
	1

	32
	急救箱
	套
	3

	33
	紧急洗眼器
	个
	15

	34
	温湿度计
	个
	5

	35
	有毒有害气体探测仪
	台
	2

	36
	警戒带
	个
	5

	37
	安全带
	个
	5

	38
	救援绳索
	套
	5

	39
	汽车（货、客）
	辆
	5

	40
	事故应急池
	立方米
	2800



（6）广东清远广英水泥有限公司 （联系人及电话：王征然 13927636016）
	序号
	物资装备名称
	单位
	数量

	1
	沙包
	袋
	30 

	2
	消防砂池
	个
	25 

	3
	彩条布
	卷
	2 

	4
	潜水泵
	个
	2 

	5
	吸油毡
	张
	4 

	6
	硫酸
	kg
	80

	7
	氢氧化钠
	t
	2

	8
	视频监控
	套
	1 

	9
	防毒口罩
	个
	7 

	10
	氧气面罩
	个
	5 

	11
	防毒面具
	个
	100 

	12
	防化靴
	套
	2 

	13
	防化服
	套
	2 

	14
	防护鞋
	双
	100 

	15
	防护眼镜
	只
	15 

	16
	自给式呼吸器
	套
	2 

	17
	防高温防护服
	套
	2 

	18
	耐酸碱手套
	套
	6 

	19
	安全带
	副
	6 

	20
	救生绳
	根
	2 

	21
	医用药箱
	个
	5 

	22
	安全帽
	顶
	100

	23
	对讲机
	个
	10




（7）清远市宝仕马陶瓷有限公司 （联系人及电话：钱开新 13927637732）
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	消防清水池
	20*15*4m
	个
	2

	
	
	20*15*4m
	个
	2

	
	
	25*12*4.5m
	个
	1

	2
	事故应急池
	
	1个1574m³
	1

	3
	消防水泵
	/
	个
	2

	4
	消防栓（水带、喷嘴）
	/
	个
	10

	5
	消防箱
	/
	个
	106

	6
	消防水泵接合器
	/
	个
	6

	7
	防护面具
	/
	个
	10

	8
	手提式干粉灭火器
	/
	个
	200

	9
	推车式干粉灭火器
	/
	个
	20

	10
	污染源烟气在线监测系统
	/
	套
	2

	11
	烟尘采样器
	/
	台
	1

	12
	天然气报警装置
	/
	个
	4

	13
	急救药箱
	/
	个
	1

	14
	手电筒
	/
	个
	18

	15
	手提式灭火器
	/
	个
	200

	16
	防护靴
	/
	双
	20

	17
	安全帽
	/
	个
	20

	18
	沙包
	/
	批
	1

	19
	石灰包
	/
	批
	1

	20
	应急汽车
	/
	辆
	1

	21
	警戒带
	/
	卷
	10

	22
	对讲机
	/
	个
	8

	23
	黄泥、湿麻袋
	/
	批
	1

	24
	防毒面具
	/
	个
	10

	25
	便携式氧气袋
	/
	套
	1

	26
	吸附棉
	/
	箱
	5

	27
	备用发电机
	/
	台
	2

	28
	移动水泵
	/
	台
	2



（8）广东英超陶瓷有限公司 （联系人及电话：罗志广 13630152039）
	序号
	名称
	单位
	数量

	

1
	

消防水池
	个
	1 个（72m3）

	
	
	个
	2 个（192m3）

	
	
	个
	1 个（192m3）

	2
	事故应急池
	个
	1 个（2150m3）

	3
	消防水泵
	台
	2

	4
	消防栓（水带、喷嘴）
	套
	143

	5
	消防箱
	套
	106

	6
	手提式灭火器
	套
	200

	7
	消防水泵接合器
	套
	12

	8
	高压水炮
	套
	1

	9
	手提式干粉灭火器
	套
	1020

	10
	推车式干粉灭火器
	套
	52

	11
	污染源烟气在线监测系统
	套
	2 

	12
	烟尘采样器
	台
	1 

	13
	急救药箱
	个
	10

	14
	手电筒
	个
	28

	15
	安全帽
	个
	40

	16
	警戒带
	个
	10

	17
	对讲机
	个
	18

	18
	防毒面具
	个
	30 

	19
	应急灯
	个
	88 

	20
	天然气泄漏报警装置
	个
	19

	21
	防护靴
	个
	20

	22
	防护面具
	个
	35

	23
	沙包
	批
	1 

	24
	石灰包
	批
	1 



（9）清远海创环保科技发展有限责任公司 （联系人及电话：秦旭文 18777329691）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1 
	手提式干粉灭火器
	套
	34

	2 
	推车式干粉灭火器
	套
	14

	3 
	手提式水基灭火器
	套
	10

	4 
	推车式水基灭火器
	套
	7

	5 
	二氧化碳灭火器
	套
	6

	6 
	消防水带
	套
	64

	7 
	消防栓
	套
	60

	8 
	消防沙箱
	套
	3m3

	9 
	铁铲
	套
	16

	10 
	担架
	套
	1

	11 
	警戒带
	套
	10

	12 
	自动消防水炮
	套
	6

	13 
	破拆斧
	套
	2

	14 
	急救药品（酒精、脱脂纱布、棉签、创可贴、烧烫伤膏等）
	套
	1

	15 
	防毒面具
	套
	2

	16 
	正压式空气呼吸器
	套
	2

	17 
	有毒气体检测器
	套
	1

	18 
	防护服
	套
	2

	19 
	消防服
	套
	10

	20 
	五点式安全带（双钩）
	套
	4

	21 
	安全绳
	个
	10

	22 
	手电筒
	个
	6

	23 
	软梯
	个
	2

	24 
	隔热服
	套
	1

	25 
	洗眼喷淋设施
	套
	6

	26 
	过滤式消防自救呼吸器
	套
	6

	27 
		雨水收集池	
	座
	40m3

	28 
	雨水收集池
	座
	180m3

	29 
	雨水收集池
	座
	90m3

	30 
	事故应急池
	座
	750m3

	31 
	水泵
	台
	10



（10）清远市华澳新材料科技有限公司 （联系人及电话：张学民 13922412340）

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	手机
	台
	2 

	2
	传真机
	台
	1 

	3
	电脑
	台
	3 

	4
	防静电工作服
	套
	2 

	5
	带呼吸器的防化服
	套
	2

	6
	安全帽
	 个
	15 

	7
	防毒面具
	个
	3 

	8
	防尘口罩
	个
	20 

	9
	急救箱
	个
	1 

	10
	耐酸手套
	双
	10 

	11
	手提式干粉灭火器
	个
	20 

	12
	手推式干粉灭火器
	个
	2 

	13
	带呼吸器的防火服
	0
	2

	14
	消防栓
	个
	16 

	15
	消防沙
	kg
	200

	16
	雨水阀门
	个
	1 

	17
	应急灯
	个
	4 

	18
	警戒带
	卷
	2 

	19
	应急手电筒
	个
	3 

	20
	汽车
	辆
	1 

	21
	火警报警系统
	套
	1 

	22
	应急池
	个
	2 

	23
	沙包
	kg
	200

	24
	收集池
	个
	2 




[bookmark: _Toc29370]附件14  应急物资台账、存放位置和维护更新制度
应急物资台账、存放位置和维护更新制度
一、日常保管机制
（一）实行“专人管理、专柜存放、一物一账、出入登记”制度，建立电子+纸质双台账，做到账、物、位三者一致。
（二）物资库房保持干燥、通风、避光、防潮、防火、防盗，精密仪器单独专柜存放，药剂与防护物资分区隔离存放。
（三）所有物资张贴标识卡，注明物资名称、数量、有效期、责任人、检查日期，确保一目了然、快速取用。
二、定期检查维护机制
（一）月度抽查：每月对物资完好性、有效期、存放环境进行抽查，及时整理、归位，发现破损、缺失立即登记。
（二）季度全面检查：每季度开展全覆盖盘点，对监测设备开机校验、通讯设备充电测试、抢险器材功能检查，形成季度物资检查台账。
（三）年度核验：每年年底开展年度大盘点，结合演练消耗、自然损耗、过期失效情况统一更新补充。
三、更新补充与报废机制
（一）耗材类、防护用品、检测试纸等临近有效期3个月前提前采购更新，杜绝过期储备。
（二）设备类出现故障、精度不足、无法正常使用的，立即停机停用、送检维修，无法维修的年度统一报废更新。
（三）应急处置、演练消耗物资，3个工作日内完成补齐复位，确保常备满配状态。
四、调用归还机制
应急物资实行“先登记、后调用，用完核验、及时归还”，应急结束、演练结束后统一清点、清洗、维护、复位，确保随时可二次投入使用。
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