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	序号
	指标
	单位
	现状
	2035年
	市级规划指标
	是否满足市级规划指标

	1
	▲△区级水网覆盖范围
	%
	84.43
	100
	——
	——

	2
	▲△区级骨干网水流调配率
	%
	50.48
	76.26
	——
	——

	3
	▲△供水安全系数
	——
	1.32
	1.44
	1.32
	满足

	4
	▲△洪水有效调蓄系数
	%
	32.06
	35.88
	35.88
	满足

	5
	▲△5级及以上堤防达标率
	%
	37.23
	＞98
	——
	——

	6
	△城市防洪达标率
	%
	18.85
	100
	＞98
	满足

	7
	△农村供水规模化覆盖率
	%
	75
	≥85
	85
	满足

	8
	△农田灌溉水有效利用系数
	——
	0.5266
	0.57
	0.57
	满足

	9
	△水土保持率
	%
	92.86
	93.35
	91.90
	满足

	10
	▲△重点河湖生态流量达标率
	%
	100
	100
	100
	满足

	11
	△河流水文监测控制率
	%
	58.82
	100
	100
	满足

	12
	▲△重要水利工程数字化率
	%
	/
	100
	100
	满足


注：带▲为《国家水网建设规划纲要》确定的指标；带△为《广东省水网建设规划》确定的指标。
1.水网覆盖范围：指水库水源工程、引调水工程、输配水通道、区域河湖水系连通工程和供水渠道等工程覆盖面积占清新区国土面积的比例。
2.骨干网水流调配率：指骨干水网水流可调控的径流量与全区径流量的比值。
[bookmark: _Toc23107][bookmark: _Toc4783]3.供水安全系数：指有效供水能力与供水量的比值，其中，有效供水能力指供水能力中不含地下水超采与河道内生态用水挤占的部分。
4.洪水有效调蓄系数：指北江(含水库等)调洪能力占设计洪水量的比例，其中调洪能力对应流域水库的调洪库容，设计洪水量对应干流最下游防洪控制断面相应标准设计洪量。
5.5级及以上堤防达标率：以区内主要河道为对象，5级及以上堤防长度中达标堤防长度占比。
6.城市防洪达标率：清新区主城区防洪能力达到规划标准的比例。
7.农村供水规模化覆盖率：指清新区规模化供水工程(设计供水规模不小于1000m/d或供水人口不小于1万人的供水工程，含城市供水管网延伸工程)覆盖农村供水人口占清新区全部农村供水人口的比例。
8.农田灌溉水有效利用系数：灌入田间可被作物吸收利用的水量与灌溉系统取用的灌溉总水量的比值。
9.水土保持率：指清新区水土保持状况良好的面积占清新区国土面积的比例。
10.重点河湖生态流量达标率：在扣除特枯来水影响，纳入省级生态流量保障重点河湖名录的河流控制断面生态基流达标比例。
11.河流水文监测控制率：流域面积50km2以上有防洪和水资源监管任务的河流监测条数占流域面积50km2以上有防洪和水资源监管任务的河流条数的比例。
12.重要水利工程数字化率：指区级水网的大中型水库、引调水等工程实现全周期数字化、全要素监测占工程总量的比例。

附表5 清新区水网规划投资规模汇总表
	大类
	新增项目分类
	宗数
	新增投资（万元）
	投资分期（万元）

	
	
	
	
	2030年前
	2035年前

	防洪排涝网
	重要河流治理及堤围加固
	15
	302597.65
	232022.65
	70575

	
	中小河流治理
	15
	49792.18
	36469.18
	13323

	
	山洪灾害治理
	1
	6000
	3000
	3000

	
	水毁修复工程治理
	2
	5985
	5985
	0

	
	病险水库、水闸除险加固
	11
	58955.18
	42005.18
	16950

	
	排涝体系建设
	9
	122720.42
	62653
	60067.42

	
	防洪非工程措施
	2
	300
	300
	0

	
	小计
	55
	546350.43
	382435.01
	163915.42

	城乡供水网
	引调水工程
	2
	22000
	12000
	10000

	
	城镇供水工程
	14
	168862.27
	77995.27
	90867

	
	农村供水工程
	9
	40490
	32318
	8172

	
	节水型社会建设
	1
	1000
	600
	400

	
	小计
	26
	232352.27
	122913.27
	109439

	灌溉排水网
	中型灌区续建配套及现代化改造项目
	3
	8319
	8319
	0

	
	小型农田水利工程建设
	5
	19200
	11700
	7500

	
	小计
	8
	27519
	20019
	7500

	河湖生态网
	河流生态修复
	11
	89074
	83074
	6000

	
	环库生态修复
	3
	5913
	5913
	0

	
	绿美碧带建设
	6
	82006.15
	63006.15
	19000

	
	城镇生活污染防治
	6
	100705.35
	100705.35
	0

	
	城乡水系综合整治
	2
	24895
	4895
	20000

	
	河湖生态流量保障
	2
	500
	500
	0

	
	饮用水水源地保护
	1
	3000
	3000
	0

	
	水土流失综合治理
	1
	16412.89
	16412.89
	0

	
	涉水空间管控
	2
	1545.4
	1545.4
	0

	
	小计
	34
	324051.79
	279051.79
	45000

	数字孪生水网
	数字孪生水网建设项目
	3
	22000
	13000
	9000

	
	小计
	3
	22000
	13000
	9000

	水网高质量发展
	水经济发展项目
	9
	148579
	79579
	69000

	
	小计
	9
	148579
	79579
	69000

	合计
	
	135
	1300852.49
	896998.07
	403854.42



附表6 清新区防洪排涝网工程投资表
	序号
	工程名称
	建设性质
	投资
（万元）
	投资分期（万元）
	规划依据
	主要建设内容

	
	
	
	
	2030年前
	2035年
	
	

	防洪排涝网
	546350.43 
	382435.01 
	163915.42
	
	

	（1）重要河流治理及堤围加固
	302597.65 
	232022.65 
	70575 
	
	

	1
	北江干流治理工程（清新区部分）
	新建
	36708 
	36708 
	
	《北江干流治理工程》
	飞水围北江干堤达标加固堤防3.1km；清西围北江干堤达标加固堤防12.4km；加固禾顺岗水闸（12m3/s，小型穿堤防洪排涝闸）。

	2
	清新区中心城区堤防综合整治工程
	新建
	13511 
	13511 
	
	本次规划
	对清新区中心城区周田围、黄田围、杨梅围三段堤防进行综合整治及重建鹿仔岗电排站，整治堤防总长6.877km，其中周田围整治长度2.996km，黄田围整治长度1.1km，杨梅围整治长度2.781km

	3
	清新区杨梅围工业大桥至望天狮堤段标准化建设工程
	新建
	504 
	504 
	
	本次规划
	杨梅围现状设防标准为50年一遇，堤防工程级别为2级，现状已达标，本次的堤防标准化建设范围为工业大桥至望天狮段，主要建设内容包括该段堤防安全监测、堤顶道路改建、堤防防护与管理等三大内容。

	4
	清远市清新区飞水围达标加固工程
	新建
	86596.65 
	86596.65 
	
	《清远市区防洪规划（2020~2035）》
	按100年一遇防洪标准对飞水围正江、滨江支堤进行达标加固，长10.69km，按20年一遇最大24小时设计暴雨所产生的径流量1天排干设计，新建2座电排站；；围内排坑综合整治长7.33km，其中干渠长4.41km，支渠长2.92km；结合路网规划沿途设过路箱涵10座，新建跨渠交通桥4座，新建排涝涵12座。

	5
	清新区清西围除险加固工程
	新建
	44589 
	32007 
	12582 
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	潭口水电站段调整堤线，对秦皇河支堤实施除险加固，长约9.1km；秦皇支堤延伸至汕湛高速段，长度 3.80km；
清西联段竹楼村至庆丰水闸段达标加固，长8.05km.

	6
	清新区杨梅围防洪工程
	新建
	1660 
	
	1660 
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	壳牌加油站段调整堤线，杨梅围调整堤线位置现状最小堤距约280m，调整后最小堤距为220m，采用直立式挡墙堤防

	7
	清新区迳口防洪堤达标加固工程
	新建
	17979 
	
	17979 
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	迳口引水渠右侧堤围段进行达标加固，长 5.43km。

	8
	清远市清新区黄岗联围达标加固工程
	新建
	33944 
	33944 
	
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	对黄岗联围进行达标加固设计，加固长度14.35km（其中滨江(正江)段6.70km，秦皇河段7.65km），秦皇河龙湾工业园段左岸新建堤防，新建堤防长度4.15km，工程治理总长度18.50km。拆除重建电灌站1座，新建防洪闸2座，排水涵管12处，全段堤防进行信息化建设。

	9
	清新区三坑南围达标加固工程
	新建
	15561 
	2152 
	13409 
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	三坑镇区段新建堤防或防洪墙；三坑南围段达标加固，长 8.32km。

	10
	龙颈镇防洪堤提升工程
	新建
	18720 
	7800 
	10920 
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	使龙北围及石崇堤围防洪标准提高到20年一遇，共加固堤防7.8km

	11
	清远市清新区龙颈镇水利工程防洪能力综合提升工程
	新建
	400 
	400 
	
	本次规划
	对辖区堤围、水库、山塘等水利工程进行综合整治（清理杂草、升级配置防洪器材、白蚁消灭等）；对横坑、珠坑堤围开展堤围加固工程，对堤顶路面进行硬底化；对大坑山塘入库路段修建道路约2km；

	12
	禾云镇防洪堤提升工程
	新建
	13600 
	13600 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、新建沙河社区河堤3.2km等；
2、对禾云镇东社围、建中堤围和峡溪村段堤防等堤围进行防洪提升。

	13
	浸潭镇堤防达标加固工程
	新建
	14025 
	
	14025 
	本次规划
	对高华塘堤、留良洞堤、大洲洞堤实施达标加固，加固堤防总长9.35km；

	14
	滨江河浸潭镇新寨村至大湾岗村段水利保障工程
	新建
	2300 
	2300 
	
	本次规划
	长度7km，范围为浸潭镇新寨村委会禾联岗村段至浸潭镇大湾岗村委会云村段、浸潭镇大湾岗村委会榕树潭村段；1.对现状河道进行清淤7km、河道护岸新建和加固7km；2.路面改造及沥青铺设；3.改善周边水环境，保障水安全，提升圩镇防洪能力、预防灾害发生。

	15
	滨江河浸潭镇圩镇一河两岸防洪能力提升工程
	新建
	2500 
	2500 
	
	本次规划
	长度约2km，范围为浸潭镇人民桥至千禧桥段；对圩镇段一河两岸的河堤进行安全鉴定、对河道进行疏浚清淤、对河堤护岸进行加固，全面提升防洪减灾能力

	（2）中小河流治理
	49792.18
	36469.18
	13323 
	
	

	1
	黄洞水治理工程
	新建
	1143 
	1143 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	包括桂坑寨桥下游段、必潭陂至新田陂上游段、留一村至河口段3个河段，共治理河长2.3km，新建护岸4.4km。

	2
	滨江治理工程
	新建
	3417 
	3417 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	包括石潭大桥至广英水泥厂上游段、青龙洲至正江口段2个河段，共治理河长5.3km，其中加固堤防4.6km，新建护岸3.0km。

	3
	滨江支流治理工程
	新建
	4700 
	4700 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	包括飞水段、石坎河龙北段2个河段，共治理河长9.7km，其中新建堤防0.3km，加固堤防12.5km。

	4
	太平镇黄沙坑河治理工程
	新建
	1320 
	1320 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	治理河长4.9km，其中新建护岸9.0km，河段清淤疏浚4.2km。

	5
	太平镇远征队河治理工程
	新建
	1637 
	1637 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	治理河长6.1km，其中新建护岸11.2km，河段清淤疏浚5.2km。

	6
	清西围排涝坑治理工程
	新建
	2249 
	2249 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	治理河长4.3km，其中新建护岸7.3km，河段清淤疏浚3.6km。

	7
	漫水河治理工程
	新建
	4000 
	4000 
	
	广东省中小河流治理（三期）实施方案
	包括潭口至三坑大桥段、三坑大桥至矮车村段、矮车村至连塘村段、连塘村至黄边村段、黄边村至石陂坑河口段、土地岗至新南村段6个河段，共治理河长10.8km，其中新建堤防0.6km，加固堤防11.7km。

	8
	太和镇中小河流治理工程
	新建
	2000 
	
	2000 
	本次规划
	建设内容主要为排涝站（电排站）主排坑等河道进行清淤疏浚，护坡护岸护脚等，维修水闸、对厂房等进行维修，维修配备泵站配件。

	9
	太平镇中小河流治理工程（山心河、清西五结合运河门口岗支流、马塘排涝、大湾岗排坑、五星漂流下游段）
	新建
	5299 
	
	5299 
	本次规划
	1、山心河：河道清淤总长约3.9km、新建护岸总长约2.9km、拆除重建过水涵2座等
2、清西五结合运河门口岗支流：清淤0.37km
3、马塘排涝：清淤3.6km，护岸7.3km；
4、大湾岗排坑：新建护岸1.73km，排坑清淤长度7.05km；
5、五星漂流下游段河道治理。

	10
	清新区三坑镇石陂坑（石陂坑桥下游段）治理工程
	新建
	542.18 
	542.18 
	
	本次规划
	1）石陂坑桥上游200m，桩号K0+000至桩号K1+750与飞星桥下游300m，桩号K3+950至K5+500两段以清淤疏浚为主，清淤疏浚工程总长4.45km，清淤方量约25400m³。
2）对石陂坑桥下游左岸河段原有堤防段进行加高，加高堤防总长约100m；
3）对黄边村桥右岸与油木段左岸河段冲刷坍塌严重段进行护岸治理，护岸工程共计2段，护岸总长约150m；
4）对飞星桥下游河道两岸进行护岸治理，护岸总长约 200m；
5）对飞星桥下游液压坝进行保护，在左岸建设水泥搅拌桩，长 75m，右岸建设山体滑坡（格构梁锚杆护坡），长 100m。

	11
	清远市清新区龙颈镇河道清淤防洪治理工程
	新建
	1300 
	1300 
	
	本次规划
	为使河道行洪顺畅，保障河道周边的村镇居民人身财产安全，对滨江河龙颈镇段4.4km、石坎河末尾段7.6km、石坎河石东村段5.1km，清淤长度17.1km，清淤平均深度1.5m,清淤总土方约35万m³

	12
	清新区禾云镇中小河流治理工程
	新建
	6150 
	6150 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、坝仔河（禾云段）治理护岸修复14km，清淤7.4km等；
2、坝仔河支流鱼咀旧圩广昌至竹街段河道综合整治，两岸河堤加固约400m等；
3、其他河段护岸修复11.0km、清淤11.0km等。

	13
	清新区禾云镇河道清淤疏浚工程
	新建
	1200 
	1200 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、禾云镇新洲水（坳仔至富罗段），总长度 3.143km；
2、对滨江禾云镇段坝子河支河墨溪河道2.5km进行清淤；
3、禾云河禾云南桥至军田村段河道清淤疏浚长 1112m，新建护坡长 20m等。

	14
	浸潭镇中小河流治理工程
	新建
	11624 
	6900 
	4724 
	本次规划
	1、古水河（浸潭段）：河道清淤疏浚总长7.226km，护岸总长 6.242km，新建箱涵2座，拆除重建管道1处，新建界桩70处，工程标示牌3处，新建下河台阶35处，设置工程图像视频、水位、雨量三要素监测设备3套。
3、迳仔河河道治理；
4、塘坑河河道治理；
5、暖水坑河裁弯取直工程：长度6.67km；
6、白沙塘河道治理工程：长度约4km，措施为疏浚清淤、河堤护岸加固；
7、塘坑河桃源圩镇段一河两岸防洪能力提升工程：长度约4km，措施为疏浚清淤、河堤护岸加固

	15
	石潭镇中小河流治理工程
	新建
	3211.00 
	1911.00 
	1300.00 
	本次规划
	1、雷坑河（南迳至新联桥段）：清淤4.5km，护岸2km，陂头加固2处等。
2、大岩河（坑尾至莲花陂段）：清淤11.7km，护岸2.9km，陂头加固3处等。
3、白湾河下游段河流治理工程
4、石潭镇河堤、陂头修复改造工程

	（3）山洪灾害治理
	6000 
	3000 
	3000 
	
	

	1
	清新区山洪灾害防治项目
	新建
	6000
	3000
	3000 
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	

	（4）水毁修复工程
	5985 
	5985 
	0 
	
	

	1
	清新区禾云镇水毁修复应急工程
	新建
	1500 
	1500 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、新建护岸总长度 728m，其中禾云河飞鹅桥 至政府段建设护岸长度 668m；
2、 新洲水支流官田坑下隔坑村段建设护岸长度 60m；
3、禾云河陂头水毁修复，包括风云蓝缝陂、田心陂、鱼咀新国陂、桂岭水亭、桂岭大路围、鱼咀白芒和鱼咀圩陂共7座陂头；
4、禾云河、官田坑护岸水毁修复工程，护岸修复500m；清淤1.5km等；
5、坝仔河支流鱼咀旧圩广昌至竹街段河道综合整治，两岸河堤加固约400m等。

	2
	“22·6”洪水水毁修复工程
	新建
	4485 
	4485 
	
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	

	(5)病险水库、山塘、水闸除险加固工程
	58955.18 
	42005.18
	16950 
	
	

	1
	清新区迳口水利枢纽除险加固工程
	在建
	7204.60 
	7204.60 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	枢纽除险加固工程、金属结构及机电设备及安装工程、安全监测设备及安装工程。

	2
	龙须带水库维修加固工程
	新建
	3000 
	3000 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	对龙须带中型水库进行维护加固

	3
	清新区五结合运河分洪闸除险加固工程
	新建
	800 
	800 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	五结合运河分洪闸安全鉴定后，当鉴定为三类水闸时进行除险加固

	4
	太平镇水库山塘清淤工程
	新建
	1800 
	1800 
	
	本次规划
	对梅子坑、宝鸭垅、鲶鱼塘、庙下垅4个水库，深沟垅、大岗屈、鬼叫垅3个山塘库内清淤、坝容修复，长约3km，清淤工程量约100万m3。

	5
	禾云镇小型水库维修加固整治工程
	新建
	1600 
	1600 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、坝顶路面硬底化；
2、坝顶排水沟维修加固等；
3、鹿牯坑水库降等工程。

	6
	清新区茅舍岭水闸重建工程
	在建
	3480 
	3480 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	采用 10年一遇最大24小时设计暴雨1天排完的标准确定排涝建筑物的规模，茅舍岭水闸为 5孔，孔口尺寸5.0×4.0m（宽×高），闸底板高程4.70m。

	7
	山塘镇水闸重建工程
	新建
	1023 
	1023 
	
	本次规划
	1、清西运河半石分洪闸拆除重建；2、清西运河茅舍岭分洪闸拆除重建

	8
	清新区清西运河闸重建工程
	在建
	4267.08 
	4267.08 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	按50年一遇防洪标准设计，拆除重建一座集防洪、排涝、蓄水改善水环境及引水灌溉等综合利用效益为一体的水利工程，清西运河水闸为5孔，单孔净宽5.0m。

	9
	清新区五结合运河闸重建工程
	在建
	2380.50 
	2380.50 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	按 50年一遇防洪标准设计，拆除重建一座集防洪、排涝、蓄水改善水环境及引水灌溉等综合利用效益为一体的水利工程，五结合运河闸为3孔，单孔宽4.5m。

	10
	清新区小型水库除险加固工程
	续建
	13400 
	8450 
	4950 
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	小型水库除险加固；管理站值班管养危房拆除重建，建筑面积约200m2。

	11
	清新区水闸除险加固工程（39宗）
	续建
	20000 
	8000 
	12000 
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	为打包类项目，其中含39宗水闸除险加固工程

	（6）排涝体系建设
	122720.42 
	62653 
	60067.42 
	
	

	1
	清远市清新区城市内涝整治工程
	新建
	16000 
	16000 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	工程建设内容为排水管渠系统及其附属设施建设改造、 城市排水出路和排水分区构建、管网（中途）排水控制措施、内涝点、积水点整治、信息监控平台建设等内容。

	2
	太和镇飞水、大湾岗等2宗排涝站加固改造工程
	新建
	4184 
	4184 
	
	本次规划
	太和镇大湾岗、飞水排涝站机组扩容，自动化系统升级改造，自排闸改造等设备设施改造项目

	3
	太和镇秦皇围电排站重建工程
	新建
	2500 
	2500 
	
	本次规划
	工程为原址重建，建设内容包括机组升级、抽排建筑、自排建设、厂区完善绿化等。

	4
	迳口防洪堤排涝治理工程
	新建
	5306 
	5306 
	
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	迳口防洪堤内排坑清理整治，长约 1.95km；新建迳口防洪堤段进水闸、重建黄京佐电排站。

	5
	飞水围排涝治理工程
	新建
	28225 
	28225 
	
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	对飞水围内排坑进行清理整治，长11.80km；新建飞水围段左右支进水闸，重建禾顺岗水闸，重建飞水围段电排站。

	6
	杨梅围排涝治理工程
	新建
	2938 
	2938 
	
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	杨梅围内排坑进行清理整治。

	7
	清西围排涝治理工程
	新建
	31941.42 
	
	31941.42 
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	对清西围段围内排坑进行清理整治；新建五结合进水闸、清西运河闸、五结合闸、重建山塘、庆丰电排站。

	8
	黄岗联围排涝治理工程
	新建
	28126 
	
	28126 
	《清远市清新区中心城区防洪规划（2020~2035）》
	对黄岗联围内排坑进行清理整治，重建围内水闸、电排站。

	9
	禾云镇东社农业区排涝整治工程
	新建
	3500 
	3500 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、新建东社堤防长1.4km；
2、桂湖水清淤（马安山至东社段）长4.05km、滨江清淤（沙河大桥下游至闸口咀段）长3.2km、渠道清淤共4.02km；
3、新建渠道3.59km；
4、新建电排1座，装机规模为160kw；排水闸2个，分水闸1个，更换闸门1个等。

	（7）防洪非工程措施
	300 
	300 
	0 
	
	

	1
	编制清新区山洪灾害防御应急预案
	/
	150 
	150 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	

	2
	编制雨水情监测预报“三道防线”建设实施方案
	/
	150 
	150 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	



附表7 清新区城乡供水网工程投资表
	序号
	工程名称
	建设性质
	投资
（万元）
	投资分期（万元）
	规划依据
	主要建设内容

	
	
	
	
	2030年前
	2035年
	
	

	城乡供水网
	232352.27 
	122913.27
	109439 
	
	

	（1）引调水工程
	22000 
	12000 
	10000 
	
	

	1
	清新区水源互联互通工程
	新建
	6000 
	6000 
	
	《清远市水网建设规（2022~2035年）》
	为打包项目，共3宗工程。分别为迳口水利枢纽至大秦水库调水工程、西坑一、二级水库至大秦水库调水工程、龙须带水库至大罗山水库调水工程

	2
	清远市中心城区水资源优化配置及水系连通工程(清西片)
	新建
	16000 
	6000 
	10000 
	《清远市中心城区水资源优化配置及水系连通工程项目建议书》
	主要任务包括建设原水输水管线、加压泵站和灌溉泵站等措施，实现多水源互联互备供水，提升城市应急供水保障能力

	（2）城镇供水工程
	168862.27 
	77995.27 
	90867 
	
	

	1
	清新供水一张网（一期清西片区）工程
	新建
	13314.27 
	13314.27 
	
	《清新供水一张网（一期清西片区）工程可行性研究报告》
	1、新建DN600太平水厂与迳口水厂连通工程供水管与清四公路供水管连通，长度约为4620m；2、新建DN400清四公路至山塘镇段供水干管，长度约为10800m；3、新建三坑自来水厂，本次工程设计规模为2万吨/天，并预留远期3.5万吨/天用地；新建三坑自来水厂取水泵站，土建按远期取水规模3.85万吨/天一次建成，装机设备按近期取水2.2万吨/天考虑，并预留远期装机位置；新建DN800原水干管长约2500m；新建DN600供水干管长约2300m。

	2
	清新区太平水厂与迳口水厂连通管网工程
	在建
	3300 
	3300 
	
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	新建DN600给水管道连通太平水厂与迳口水厂，管线长约7.6km，设计供水规模2.3万m³/d。

	3
	整合南片区水厂工程
	新建
	8944 
	8944 
	
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	整合大秦水厂、山塘水厂及三坑供水站并对大秦水厂供水设施提质改造

	4
	清新区太和第二水厂扩建工程
	新建
	14254 
	
	14254 
	《清远市中心城区供水专项规划（2023-2035年）》
	规模扩建至25万m3/d

	5
	清新区三坑水厂工程
	新建
	4988 
	2850 
	2138 
	《清远市中心城区供水专项规划（2023-2035年）》
	近期新建三坑水厂（规模2.0万m3/d），远期扩建三坑水厂（规模3.5万m3/d）

	6
	太和第二水厂扩建配套原水工程
	新建
	8640 
	
	8640 
	《清远市中心城区供水专项规划（2023-2035年）》
	

	7
	太平镇、三坑镇新建供水主干管
	新建
	26323 
	
	26323 
	《清远市中心城区供水专项规划（2023-2035年）》
	配水管线26.3km。

	8
	太和镇、山塘镇新建供水主干管
	新建
	16400 
	
	16400 
	《清远市中心城区供水专项规划（2023-2035年）》
	配水管线16.4km。

	9
	清新区滨江自来水厂扩网工程
	新建
	14500 
	14500 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	改建取水泵站1座，新建管径DN300～400mm球墨铸铁配水管网共 8.76km，新建管径 De32～315mmPE配水管网共279.87km。

	10
	山塘自来水厂管网及相应配套设施升级改造项目
	在建
	2367 
	2367 
	
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	新建DN150mm-300mm给水管道约9公里，新建DN20mm水表组约1800套，新建阀门井115座、室外消防栓113座，更换水泵3台，新建加压泵站1座，升级改造其他供水配套设施

	11
	应急备用水源工程
	新建
	16632 
	
	16632 
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	提升泵站2座，配套输水线路22.79km。

	12
	广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目
	续建
	16200 
	9720 
	6480 
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	建设道路、污水处理、供水保障、园区配套以及其他基础设施建设。其中禾云镇六合一场所滨江水厂扩网工程：1、沿线管道总长约20km，其中新建DN600给水主管14.4km，DN160~DN500给水支管共5.6km。2、新建阀门井、排气井、排泥井共157座，新建消火栓共45座。

	13
	清远市清新区现代农业产业园（禾云）基础配套设施项目
	新建
	16000 
	16000 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	项目总用地面积215600m2，主要建设内容：
1、新建道路总长约1159m，三通一平设计挖方52.28m3，填方52.28m3，场地护坡26501m2。2、新建污水处理厂；3新建排水管网和污水管网。

	14
	清远市清新区秦皇河补水工程
	新建
	7000 
	7000 
	
	本次规划
	新建取水泵站，新建DN1000原水管10.8km

	（3）农村供水工程
	40490 
	32318 
	8172 
	
	

	1
	清新区农村集中供水“三同五化”改造提升工程
	续建
	11000 
	11000 
	
	《广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案》
	本次计划实施石潭镇、浸潭镇、龙颈镇和禾云镇集中供水扩网工程，主要是对农村供水进行提质改造，铺设供水管道将周边村庄纳入集中供水覆盖范围，并按“三同五化”要求对供水官网进行监控、管理。

	2
	整合北片区水厂工程
	新建
	20825 
	12653 
	8172 
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	整合龙颈水厂、大罗山水厂、蒲坑水厂、禾云水厂并对禾云水厂、大罗山水厂及蒲坑水厂供水设施提质改造

	3
	龙颈镇扩建石坎水厂及输水管改造
	新建
	2885 
	2885 
	
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	扩建石坎水厂供水规模为0.34万m3/d，配套输水线路2.34km，配水管线20.6km。

	4
	禾云镇沙河水厂扩网工程
	新建
	397
	397
	
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	配水管线扩建4.55km，新增水厂供水覆盖范围

	5
	禾云镇自来水厂及供水管网改造工程
	新建
	2500 
	2500 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	鱼咀村委旧管网改造，滨江水厂富罗片扩网，滨江水厂板坑片扩网，滨江水厂五爱村坑尾片扩网，滨江水厂新洲片、办坑片、罗东片提升泵站等。

	6
	浸潭镇大罗山水厂扩网工程
	新建
	1618 
	1618 
	
	《清远市清新区供水规划（2022~2035）》
	配水管线扩建13.34km，新增水厂供水覆盖范围

	7
	南片区农村集中供水项目
	新建
	483 
	483 
	
	本次规划
	1、郭屋村分散式集中供水工程：新建水陂13座、过滤池12座、清水池12座，输配水管网15.479km。
2、车公洞村（坑坝、新路、张屋）集中供水水源补充工程：解决坑坝村、新路村、张屋村设计总人口510人的饮水问题，供水总规模为 56.10m3/d。
3、崩坑村委会农村集中供水工程：增设供水加压泵站

	8
	清远市清新区龙颈镇石坎自来水厂（佛市、石东片区）入户管网建设工程
	新建
	599 
	599 
	
	本次规划
	新建铺设供水管道等设施，解决龙颈镇佛市、石东村委会供水入户问题。项目设计供水规模为783.65m3/d，设计供水人口6776人，安装供水管道38.208km

	9
	石潭镇农村供水工程
	新建
	183 
	183 
	
	本次规划
	西安村委会和民村扩网工程：新建铺设管道1.5km，智慧化设备一套等：
北安村委会六跳村新建供水工程：新建铺设管道1.12km，新建一座过滤池、一座蓄水池等设施等
石潭镇镇区水厂水源工程：新建泵房1座、新增加压泵2台（一用一备）等

	（4）节水型社会建设
	1000
	600
	400 
	
	

	1
	清新区节水型社会巩固提升建设
	/
	1000 
	600
	400 
	《清远市节约用水规划报告》
	



附表8 清新区灌溉排水网工程投资表
	序号
	工程名称
	建设性质
	投资
（万元）
	投资分期（万元）
	规划依据
	主要建设内容

	
	
	
	
	2030年前
	2035年
	
	

	灌溉排水网
	27519 
	20019 
	7500 
	
	

	（1）中型灌区续建配套及现代化改造
	8319
	8319 
	0 
	
	

	1
	清新区太平镇大秦灌区维修改造工程
	续建
	850 
	850 
	
	本次规划
	拟建设内容为两项：1、太平镇大秦灌区的东干渠导槽、中干渠、西干渠等年久失修，淤积严重，用水群众迫切需求清淤、维修整治，资金需求720万元。2、在太平镇南北村、中南村、马塘村分别建设一个农田灌溉泵站，总造价约130万元。

	2
	清新区三坑镇北灌区水利基础设施改造工程
	续建
	1469
	1469
	
	本次规划
	灌渠清淤疏浚、三面光建设

	3
	清新区浸潭镇大罗山灌区维修改造工程
	续建
	6000 
	6000
	 
	本次规划
	灌渠清淤疏浚、三面光建设

	（2）小型农田水利工程建设
	19200 
	11700
	7500 
	
	

	1
	禾云镇小型灌区续建配套与节水改造工程
	续建
	10000 
	2500 
	7500 
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	一期：对禾云镇建中灌区和东社灌区约5000亩水田进行续建配套和节水改造，主要建设内容包括新建和改造原有灌溉水渠、陂头、节水闸等基础设施。
二期：对禾云镇田心灌区、云街灌区、杨桃树灌区、峡溪灌区、飞鹅灌区和鱼咀灌区约1.5万亩水田进行续建配套和节水改造，主要建设内容包括新建和改造原有灌溉水渠、陂头、节水闸等基础设施。

	2
	东社村种植项目配套水圳建设提升项目
	规划
	1500 
	1500 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、建设水圳长度约4.5km等；2、渠道清淤；3、渠道衬砌等

	3
	沙河种植示范区基础设施配套项目
	规划
	6000 
	6000
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	打造2000亩种植示范园区、配套建设灌溉水渠约10km，配套机耕路、田间路约10km等。

	4
	清远市清新区石潭镇农田水利建设项目
	规划
	1100 
	1100 
	
	本次规划
	对石潭镇境内渠道、陂头修复改造，改善耕种基础设施。

	5
	清新区龙颈镇滨江河蓄水陂工程
	规划
	600 
	600 
	
	本次规划
	滨江河龙颈段新建蓄水陂



附表9 清新区河湖生态保护网工程投资表
	序号
	工程名称
	建设性质
	投资
（万元）
	投资分期（万元）
	规划依据
	主要建设内容

	
	
	
	
	2030年前
	2035年
	
	

	河湖生态保护网
	324051.79
	279051.79
	45000 
	
	

	（1）河流生态修复
	89074 
	83074 
	6000 
	
	

	1
	清新区北江（清新区段）综合治理工程
	新建
	8562 
	8562 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	河道清淤疏浚77122 m³、河道驳岸修复总长度2.5km、道路建设及升级改造、湿地恢复（包括水云天碧沙岛湿地恢复及恒平洲湿地恢复，总面积约为203.91公顷）、水利及配套设施工程、环境提升工程、连岛浮桥3座等，全长约16.64km。

	2
	清远市清新区滨江上游重点支流农田氮磷生态拦截沟渠建设工程项目
	新建
	3800 
	3800 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	本工程新建农田氮磷生态拦截沟渠8.55km，其中西圳水建设农田氮磷生态拦截沟渠2.37km；暖水坑建设农田氮磷生态拦截沟渠1.90km，新洲水建设农田氮磷生态拦截沟渠4.29km，新洲水入河口2.0km河道新建固脚箱型生态砌块护岸；河道疏浚清淤总河长为8.15km，清淤量为8757.72m3，其中西圳水清淤3072.66 m3，暖水坑清淤1963.24 m3，新州水清淤3721.82 m3清淤料部分作为岸坡整治修坡，部分外运至填埋场填埋利用；建设生态湿地6.49万m2，挺水植物种植面积2.15万m2，其中西圳水建设生态湿地6523m2，植物种植面积2200m2，暖水坑建设生态湿地46585m2，植物种植面积14740m2，新洲水建设生态湿地11798m2，植物种植面积4600m2。配套新建宣传标牌21座，新建生态拦截坝8座，新建透水坝44座。

	3
	清远市清新区滨江中下游水质较差支流生态治理修复工程项目
	新建
	4500 
	4500 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	本工程新建人工湿地约3万m2，新建改造生态拦截沟长度3.45km。具体包括大和坑新建人工湿地系统1.6万m2（包括河道左岸新建潜流人工湿地1.3万m2、河道右岸新建表面流人工湿地0.2万m2、堤岸绿化约0.1万m2）；井塘水新建表面流人工湿地0.9万m2，井塘水改造生态拦截沟2.25km（包括新建生态拦截坝11座、河道两侧种植物约2250m2）；西坑水新建表面流湿地0.5万m2，西坑水改造生态拦截沟1.2km（包括新建生态拦截坝6座、河道两侧种植物约1200m2）

	4
	清远市清新区漫水河流域水生态环境综合整治项目
	新建
	24700 
	24700 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	清远市漫水河流域水环境治理工程项目，太平镇镇区配套污水管网建设（二期），太平镇污水处理厂管网清淤修复工程，太平镇老旧管网和雨污合流管道改造，先锋排、黄塘排坑、下山塘排坑节制闸工程，水质自动监测站建设工程，集中连片池塘标准化改造。

	5
	滨江及支流系统治理工程
	新建
	15634 
	15634 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	滨江及支流水质治理、提升，河道清淤、河道采砂，河道水土保持，河道防洪治涝，河道生态岸坡修复，河道管理信息化建设，岸线保护、界桩种植工程，水环境治理工程585.75km。

	6
	滨江飞水段水安全及水生态治理工程
	新建
	3541 
	3541 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	防汛检查道路建设6km、防洪能力提升、河道底泥清淤、岸线改造、水岸净化、河道监视、水质监测、生态流量调控设备水生态护坡建设、生态型节点建设、防汛备料、污水设施建设、步道和骑行道建设、水上运动基础配套设施等措施。

	7
	滨江河太和段防汛道路及水生态治理工程
	新建
	3165 
	3165 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	防汛检查道路建设7km、另外有岸线改造、水岸净化、河道监视、水质监测、生态流量调控设备、水生态护坡建设、生态型节点建设、防汛备料等措施。

	8
	秦皇河太平段防汛道路及水生态治理工程
	新建
	2352 
	2352 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	防汛检查道路建设5km、岸线改造、水岸净化、河道监视、水质监测、生态流量调控设备水生态护坡建设、生态型节点建设、防汛备料X处、污水设施建设等措施。

	9
	禾云河及黄坑河水质治理工程
	新建
	3120 
	3120 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	河道底泥清淤、岸线改造、水岸净化、河道监视、水质监测、生态流量调控设备水生态护坡建设、生态型节点建设、防汛备料、污水设施建设等措施。

	10
	清新区大和坑周边基础设施改造工程
	新建
	5700 
	5700 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	1.沿河周边基础设施改造工程：沿河基础设施提升工程、服务配套设施建设工程、架空活动长廊、休闲亭子、公厕。2.给水工程、排水工程。3.电气照明建设工程。4.道路工程、交通工程。

	11
	清新区禾云镇滨江河流域水质提升工程
	新建
	14000 
	8000 
	6000 
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	对禾云河、水边围、井塘水、新洲河4条河流进行河道综合整治，主要建设内容包括：
1、建设农田氮磷生态拦截沟渠12km，包括新建生态拦截坝40座，种植植物1.0万m2；
2、人工湿地4.0万m2；3、清淤疏浚；4、管网改造：新建各类污水管、截污井等；5、河道两岸园林景观工程等。

	
	（2）环库生态修复
	
	5913 
	5913 
	0 
	
	

	1
	龙须带等4宗中小型水库综合整治工程
	新建
	2810 
	2810 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	龙须带、九牛洞、北坑、大秦水库4宗水库建设内容：环库防汛检查道路建设、库区清淤、水库周边生态环境改善4km、库区生态护坡建设、水库信息化建设、水库覆绿等措施。

	2
	大罗山水库库区综合治理工程
	新建
	2049 
	2049 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	水库清淤总长度为17.km，总清淤面积为19.79万m2、总清淤量46.42m3，水库周边生态环境改善、库区生态护坡建设、水库信息化建设。

	3
	西坑一级、二级水库库区综合治理工程
	新建
	1054 
	1054 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	库区清淤、水库周边生态环境改善、库区生态护坡建设、水库信息化建设.

	（3）绿美碧带建设
	82006.15 
	63006.15 
	19000 
	
	

	1
	滨江河清新城区段综合治理工程
	新建
	37222.17 
	37222.17 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	一期改造堤防7075m，改造护岸7190m，防汛备料3处；新建截污管2560m，一体化污水处理设施2座，每座 100t/d，一体化污水泵 1座；结合周边特色要素，打造科普休闲主题节点、碧水休闲主题节点和文体休闲主题节点；构建骑行径7075m，跑步径6846m，慢行径5672m。
二期改造堤防7030m，改造护岸7260m，防汛备料2处；新建截污管2182m，一体化污水处理设施2座，每座 100t/d，一体化污水泵1座；结合周边特色要素，打造生态自然主题节点和雨水花园主题节点；构建骑行径7030m，跑
步径7507m，慢行径2600m。

	2
	清新区北江河山塘段河道生态治理工程
	新建
	8883.51 
	8883.51 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	对6.43km的干砌石护坡重新勾缝修复；新增体育公园侧滩地、枢纽航道上游侧抛石护岸0.83km；山塘电排站至水工科普公园段防浪墙1.9km；修葺改造防汛站6座，改造防汛备料场 3处；碧道沿线重点段1.64km护坡进行生态化改造提升，改造面积2.19万 m2；结合周边特色要素，共打造特色节点5个；新建或改造慢行步道及骑行系统23.38km。

	3
	清新区禾云河禾云段河道生态治理工程
	新建
	6701.11 
	6701.11 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	底泥清除、鸢尾覆盖27360m³；自然岸边带改造（新建堤顶步道）7440m，自然岸边带改造（步道绿化）37200m2；文化公园改造提升6300m2，改造护岸及生态岸线整治（新建亲水平台）7400m2，新建拦水坝4m3，防汛备料5处；结合周边特色要素，共打造特色节点3个，其中文化节点1个,生态型节点2个；构建慢行步道及骑行系统7.6km。

	4
	清新区碧道建设工程（2026-2035）
	新建
	9199.36 
	5199.36 
	4000 
	《清远市碧道建设总体规划（2020-2035》
	

	5
	清新区禾云镇坝仔河绿美碧带建设项目
	新建
	12000 
	
	12000 
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、禾云镇坝仔水新塘村、下迳村段建设水美绿带，主要包括：生态种植区新建排水沟1.5km；新建蓄水池2个（70立方一个）河道清淤3km；新建水坝6个；机耕路2km等。
2、禾云镇新平坑水新平村段建设水美绿带，主要包括：水库湖泊的建设及美化工程；河道改造等。

	6
	清新区幸福河湖建设项目
	新建
	8000 
	5000
	3000
	本次规划
	

	（4）城镇生活污染防治
	100705.35 
	100705.35  
	0 
	
	

	1
	清远市清新区告星污水处理厂配套管网改造工程
	新建
	15900 
	15900 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	新建d400污水管9218m，d500污水管1303m，D426x10污水管978m，De450*26.7污水管94m，d600污水管502m，d800污水管2533m，d1000污水管90m。

	2
	清新区乡镇市政排水管网新建、维修及升级改造工程
	续建
	25000 
	25000 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	对太平镇、禾云镇规划区已接入污水处理厂的污水管网进行维修及升级改造，对未接入的邻近农村排水管网进行雨污分流改造及接驳。新建山塘、三坑、龙颈、浸潭、石潭等 5个镇集污末端管网约96.61km。

	3
	清新与旧城污水处理厂配套管网改造工程
	续建
	15000 
	15000 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	计划新建DN300污水管3705m、新建 DN400污水管5309m、新建DN500污水管2100m、新建 DN600污水管909m、φ1000污水检查井401座、截污井40座

	4
	广东清远经济开发区清西片区（太平片区及山塘低地片区）集中式污水治理设施建设项目
	新建
	35000 
	35000 
	
	《广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目》可行性研究报告
	①建设清西片区集中污水处理厂，污水处理规模近期1.0万m3/d，远期2.5万m3/d
②建设五个园区内的工业污水集水池、事故池及配套建设污水输送管网和沿途污水提升泵站；
③建设清西片区集中污水处理厂外排管网及泵站。

	5
	清新区龙湾工业园工业污水排放管维修加固工程
	新建
	4805.35
	4805.35
	
	《广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目》可行性研究报告
	拆除重建排放重力管，新建压力排放管，拆除重建检查井。

	6
	清新区禾云镇墟镇排水管网改造工程（二期）
	续建
	5000 
	5000 
	
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	1、新建污水一体化泵站1座（Q=550m3/d，H=10m）；
2、新建雨污水检查井约1175座、截污井约25座、消能井1座、雨水口约267座；
3、新建DN200～DN1500排水管道约1.6km，水渠盖板约1.0km，排水渠约236m；
4、DN300～DN2000*N2300管道清淤7269.43m3等。

	（5）城乡水系综合整治
	24895
	4895
	20000 
	
	

	1
	清远市清新区山塘镇农村水利综合治理工程
	规划
	9895 
	4895 
	5000 
	本次规划
	1.河道清淤、清障总长67.59km；
2.护岸治理9.23km：①三丫海排坑：3830m，②先锋排坑：2300m，③广州排坑：3100m；
3.灌排渠：改造2.43km，清淤11.77km；
4.渠系涵闸：改造19座，新建水闸1座；
5.河道内闸坝工程：新建3座（内坑引水闸坝、孔塘补水节制闸、三丫海拦河闸）；
6.小型泵站：新建或改造42座，重建东压涝电排站1座。

	2
	清新区禾云镇农村水利综合治理工程
	规划
	15000 
	
	15000 
	清新区禾云镇“百县千镇万村高质量发展工程”之水利发展规划
	工程主要包括农村水系清淤疏浚、清违清障，对河道崩岸、滑坡段进行护坡，完善河湖管护设施，灌溉渠道维修加固，增加河道水系水质生态净化措施，改善农村水环境，改善灌溉难、排涝难情况等。

	（6）河湖生态流量保障
	500
	500
	0
	
	

	1
	清新区50km2以上河流生态流量保障目标确定
	规划
	100 
	100 
	
	本次规划
	

	2
	清新区重点河湖生态流量保障实施方案
	规划
	400 
	400 
	
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	实施生态流量泄放和监控设施补建或改造。

	（7）饮用水水源地保护
	3000 
	3000 
	0 
	
	

	1
	清新区饮用水水源地规范化建设
	新建
	3000 
	3000 
	
	本次规划
	开展实施建设全区饮用水水源地保护区围蔽、监测设备安装、规范化建设等。

	（8）水土保持
	16412.89 
	16412.89 
	0 
	
	

	1
	清新区水土保持治理项目
	续建
	16412.89
	16412.89 
	
	《清新区水土保持规划》（2016~2030年）
	以小流域为单元，通过工程措施、林草措施、封育封禁治理措施完成水土流失生态治理

	（8）涉水空间管控
	1545 .40
	1545.40
	0 
	
	

	1
	清新区河流岸线保护与利用规划
	/
	500
	500 
	
	本次规划
	

	2
	清新区河湖管理范围划定
	/
	1045.40 
	1045.40 
	
	《清远市清新区水利发展“十四五”规划》
	清新区流域面积50km2以下河道管理范围划定工作



附表10 清新区数字孪生水网工程投资表
	序号
	工程名称
	建设性质
	投资
（万元）
	投资分期（万元）
	规划依据
	主要建设内容

	
	
	
	
	2030年前
	2035年
	
	

	数字孪生水网
	22000
	13000
	9000
	
	

	1
	清新区数字孪生水网监测感知能力提升项目
	规划
	10000
	6000
	4000
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	

	2
	水文基础设施建设项目
	规划
	3000
	2000
	1000
	《广东省水文现代化建设规划》
	

	3
	已建中型水利工程智能化改造项目
	规划
	9000
	5000
	4000
	《清远市水网建设规划（2022~2035年）》
	













附表11 清新区水网高质量发展投资表
	序号
	工程名称
	建设性质
	投资
（万元）
	投资分期（万元）
	规划依据
	主要建设内容

	
	
	
	
	2030年前
	2035年
	
	

	水经济发展项目
	148579
	79579
	69000
	
	

	1
	清新区九牛洞水库水经济发展项目
	规划
	13800
	13800
	
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	以温泉+为主题，依托温泉体验、水库观光、酒店度假、配套服务四个功能区域为锚点，撬动温泉养生、农文旅体验、四季节庆、健康慢行、全龄配套五体系，发展水经济、水环境、水生态、水安全的四类项目

	2
	清新区水云天碧沙岛-北江滨水文旅综合体
	规划
	16860
	16860
	
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	项目以“一核、一带、双环、三分区、多节点”为总体空间布局，形成交通功能合理、游览体验丰富的生态滨水文旅综合体。

	3
	清新区平洲、大洲滨水康养景观游玩项目
	规划
	32919
	32919
	
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	以“一带、一环、一视线、一核心、九区”为总体空间布局。

	4
	龙须带水库（桃花湖）水利风景区
	规划
	15000
	15000
	
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	项目以“一核一廊、两道两带、四脉八景”为总体空间布局。

	5
	清新区北坑水库观光康养文化研游项目
	规划
	10000
	
	10000
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	依托北坑水库的自然风光和文化资源，打造城市公园型水库，开展皮划艇、桨板、赛艇、龙舟等水上运动，开发水库观光、酒店度假、配套服务等项目，同时周边打造山水康养度假公园，为城市居民提供休闲养生娱乐的好去处。

	6
	清新区大秦水库观光康养文化研游项目
	规划
	15000
	
	15000
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	宣传教育及文体旅游产品体系，开展生态展示、科普教育、体育运动、民俗演艺等活动，最终形成山水观光体验目的地、隐逸康养度假圣地、艺术文化研游宝地。

	7
	清新区滨江飞水段滨水康体游览项目
	规划
	23000
	
	23000
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	即根据实际情况打造的不同游览体验分区，根据场地空间特点、功能需求以及景观与人文资源所打造的景观节点，以供游人骑行漫步、健身康体，在体验优美的自然环境的同时，充分感受当地文化。

	8
	清新区滨江河水经济项目
	规划
	21000
	
	21000
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	依托滨江河的自然风光和文化资源，结合碧道建设、现有码头，借助宽阔水域、山水风光，围绕游艇、龙舟等水上文化运动以、游船等，打造水岸休闲风情带，激活自然景观、船厂文化、渔村文化等资源，形成滨江农文旅示范带

	9
	清新区鱼虾名优水产养殖示范基地
	规划
	1000
	1000
	
	《清远市水经济发展规划（2024~2035 年）》
	建设桂花鱼、罗氏沼虾等多个地方特色水产品养殖基地，推动清新水产产业联盟工作，打造桂花鱼产业化发展，通过产业发展进行精准扶贫




